附件1：光子CT数据存储采购阳光推介要求
一、推介会基本情况
· 项目名称：重医附二院光子CT存储采购一期
· 项目需求：根据我院光子CT存储现状，采用“通用服务器+DAS磁盘柜”的新架构方案，对一期需采购的JBOD磁盘柜、硬盘、综合布线及相关服务进行报价，并阐述整体方案设计（含与光子CT应用服务器采购项目的整合及利旧存储设计）。
[bookmark: _GoBack]二、推介人资格要求
1、基本资格条件
· 具有独立承担民事责任的能力；
· 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
· 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
· 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
· 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
· 法律、行政法规规定的其他条件。
2、特定资格条件
（无）
三、现场调研
· 调研时间：响应人可在报名截止时间前联系到院调研。
· 联系人：渝中院区 邓昊 17782295091
· 责任须知：响应人是否参与现场调研均被视为已充分了解项目现状、环境及可能存在的风险。
四、现状及需求
本院渝中院区配备一台西门子MAGNETOM AlphaPeak光子CT设备，其单例原始薄层影像及三维重建文件数据体量巨大。现有威联通存储（集成西门子SIA管理软件）在资源、性能及安全性上已无法满足长期诊疗及科研存储要求。
现计划采用“通用服务器 + DAS磁盘柜”方式新建一套存储体系，其中通用X86服务器由同期“光子CT应用服务器采购”项目提供（运行Ubuntu Server 24.04 LTS，配置外部SAS RAID卡）。本项目采购大容量JBOD磁盘柜及配套硬盘，通过外部SAS RAID卡挂载至服务器，专门用于光子CT近一年的高频在线科研数据存储。
原有威联通存储（约200T空间）将利旧复用为二级存储，用于存放一年以上历史病案影像。
核心要求：新购磁盘柜所有硬盘通过服务器的外部SAS RAID卡统一管理，构建统一命名空间的单卷供应用程序使用，支持后期在线扩容及扩展第二台JBOD磁盘柜。
五、采购货物及详细技术参数需求
需求一：主存储设备——DAS磁盘柜（JBOD）及配套硬盘
· 磁盘柜：≤4U机架式，配置≥8个24Gbps Mini - SAS HD (SFF - 8644) 接口，冗余电源风扇，提供≥90个3.5英寸硬盘插槽，兼容主流X86服务器。
· 配套硬盘：配置≥33块3.5英寸 24TB 7.2K NL - SAS硬盘，支持热插拔。
· 电源：配置≥4个热插拔冗余电源。
· 容量与阵列：上述所有磁盘需通过“光子CT应用服务器采购”项目提供的外部SAS RAID卡（Ubuntu Server 24.04 LTS系统）统一连接并构建1个RAID6阵列 + 1块热备盘，可用容量≥600TB。需提供满足连接长度的Mini - SAS HD to Mini - SAS HD线缆（支持12Gbps），实现冗余连接。最终挂载给服务器后提供一个统一命名单卷，支持后期添加硬盘或扩展JBOD磁盘柜无缝扩容。
需求二：综合布线服务
· 链路：从魁星楼四楼光子CT操作监控室至魁星楼二楼汇聚机房敷设独立专用单模裸光纤链路。
· 线材与辅材：室外单模12芯轻铠光缆，长度需实勘，约600米；法兰盘光纤盒2个；LC耦合器24个，单模尾纤24对、多模跳纤3米和5米各4对（LC/LC）。
· 服务：包含裸光纤人工布放、熔接及端到端测试，确保链路畅通。
· 供应商须提前确认现有环境，上述综合布线所需线材辅材等需以实勘为准。
六、项目实施及服务要求
1、系统集成与软件部署
· 完成本项目磁盘柜、硬盘的安装上架，通过配套SAS线缆冗余连接至“光子CT应用服务器采购”项目的服务器外部SAS RAID卡。
· 配合服务器中标方完成RAID6 + 热备盘阵列创建、操作系统下存储卷挂载及统一命名空间配置，部署RAID管理工具和硬件监控工具等。
· 配合西门子原厂认证工程师在配套的通用X86服务器上安装光子CT数据操控软件，参与CT设备采集端、存储服务器、放射诊断工作站全链路联调，出具软件适配专项验收报告，确保影像正常存储、实时调取与三维重建渲染。
· 新增磁盘及磁盘柜安装配置期间须平滑实施，不得影响现有业务。
2、原厂工程师现场保障
· 实施操作须由原厂工程师提供现场保障。
· 根据实际需求，可安排原厂工程师进行存储微码升级。
· 项目全程，随时协调原厂工程师提供现场技术支持。
3、具体实施内容
· 实施前签订保密协议。
· 完成新购磁盘柜、硬盘的安装上架，线缆连接及JBOD级配置等。
· 配合完成操作系统层面存储相关驱动更新、管理工具安装及存储系统基础配置等。
· 配合服务器中标方完成RAID6 + 热备盘阵列创建、操作系统下存储卷挂载及统一命名空间配置。
· 配合西门子原厂认证工程师在配套的通用X86服务器上安装光子CT数据操控软件，参与CT设备采集端、存储服务器、放射诊断工作站全链路联调，出具软件适配专项验收报告，确保影像正常存储、实时调取与三维重建渲染。
· 新旧存储割接与数据迁移时确保平滑过渡，不得影响现有业务正常运行。
4、数据安全保障
项目实施过程中严禁造成任何数据丢失，若发生数据安全问题，由实施方承担全部责任。
5、项目交付要求
交付的硬件产品固件及管理工具均为官方最新稳定版，提交完整《项目实施服务报告》，记录所有配置、升级及调整内容。
七、质保、售后及技术服务要求
1、质保期
· 本次采购的所有硬盘及磁盘柜提供三年原厂质保，7×24小时现场服务；综合布线提供三年维保，提供原厂售后服务承诺函。
· 质保期内提供相同型号的原厂备品备件。
2、巡检与预防性维护
· 质保期内每年提供四次全面巡检，重大节假日前提供现场保障服务。
· 提供长假及重大节日前的存储专项巡检。
3、性能优化与配置调整
· 质保期内，可根据我院实际需求进行存储性能优化及配置调整（包括磁盘卷调整等）。
· 提供针对新购存储的性能分析与调优服务，根据性能分析报告制定优化方案并完成实施。
4、故障响应与处理
· 提供存储设备故障排查服务。
· 7×24小时现场紧急故障响应，2小时内响应报修，6小时内解决系统故障。
5、本地服务团队
· 推介公司须在重庆设有专业服务团队，确保质保期内提供上述全部服务。
· 推介方案中需详细阐述售后及维保服务方案，包括人员配置、响应流程、备件库情况等。
八、报价要求
· 本次推介会报价需列出详细报价明细，所有产品及服务均须提供单价。
· 须提供质保期结束后后续续保服务的费用（按年计费）。

