附件1：光子CT应用服务器采购阳光推介要求
[bookmark: _GoBack]一、推介会基本情况
· 项目名称：重医附二院光子CT应用服务器采购
· 项目需求：配合“光子CT存储采购一期”搭建的新存储架构，采购所需X86通用服务器、万兆交换机及配套光模块、威联通存储磁盘，完成硬件集成报价与方案阐述（含与一期JBOD磁盘柜及利旧威联通存储的整合设计）。
二、推介人资格要求
1、基本资格条件
· 具有独立承担民事责任的能力；
· 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
· 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
· 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
· 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
· 法律、行政法规规定的其他条件。
2、特定资格条件
（无）
三、现场调研
· 调研时间：响应人可在报名截止时间前联系到院调研。
· 联系人：渝中院区 邓昊 17782295091
· 责任须知：响应人是否参与现场调研均被视为已充分了解项目现状、环境及可能存在的风险。
四、现状及需求
本院渝中院区配备一台西门子MAGNETOM AlphaPeak光子CT设备，其单例原始薄层影像及三维重建文件数据体量巨大。现有威联通存储（集成西门子SIA管理软件）在资源、性能及安全性上已无法满足长期诊疗及科研存储要求。
现计划采用“通用服务器 + DAS磁盘柜”方式新建一套存储体系（JBOD磁盘柜已在“光子CT存储采购一期”中采购），需同步采购一台X86通用服务器，用于安装西门子原厂数据操控软件，并通过外部SAS RAID卡连接一期JBOD磁盘柜，管理光子CT近一年的高频在线科研数据。
原有威联通存储（约200T空间）将利旧复用为二级存储，通过本次采购的万兆交换机实现与服务器的高速互联。
核心要求：服务器运行Ubuntu Server 24.04 LTS系统，通过外部SAS RAID卡挂载一期JBOD磁盘柜的所有磁盘，构建统一命名空间的单卷供应用程序使用，并支持后期在线扩容。交换机需提供足够的万兆接口，连接服务器、工作站及威联通存储，确保数据高速流转。
五、采购货物及详细技术参数需求
需求一：服务器（1台）
· 品牌及形态：非OEM品牌，≤2U机架式，配标准服务器机柜托架。
· 处理器：配置≥2颗Intel Xeon 6系列处理器及以上，单颗核心数≥8C，主频≥3.5GHz，三级缓存≥48MB，TDP≥150W（须明确具体型号并确保与Ubuntu Server 24.04 LTS兼容，提供兼容性说明）。
· 内存：配置≥128GB DDR5 6400MHz内存，提供≥32个内存插槽。
· 系统硬盘：配置≥2块960GB SATA SSD，通过内部RAID卡（或板载RAID）组成RAID 1，支持≥40块2.5英寸。
· 内部RAID卡：支持RAID 0/1/10，用于系统盘。
· 网络接口：配置≥1块4口千兆网卡；配置≥2块双口万兆光纤网卡，满配万兆多模SFP+光模块（≥4个）。
· 外部存储连接（连接一期JBOD磁盘柜）：配置1块PCIe SAS RAID卡，缓存≥4GB（非易失性缓存），支持RAID 0/1/10/5/6，提供≥2个外部Mini - SAS HD（SFF - 8644）端口，速率≥12Gbps SAS。该卡须能直接管理“光子CT存储采购一期”中提供的JBOD磁盘柜（内装≥33块24TB SAS硬盘）并构建RAID6+热备盘。配套SAS连接线缆由存储一期提供，服务器端保证接口兼容。
· 扩展能力：支持≥10个标准PCIE 5.0插槽（不含板载、OCP、Mezz插槽）。
· 管理接口：集成远程管理芯片（iLO/iDRAC/IMM之一），附带完整授权许可。
· 电源与散热：配置≥2个1300W冗余铂金级热插拔电源，冗余热插拔系统风扇。
· 操作系统兼容性：须官方支持Ubuntu Server 24.04 LTS，并提供驱动与固件支持。
· 服务承诺函：中标后能提供原厂售后服务承诺函。
需求二：交换机（1台）
· 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥360Mpps。
· 端口配置：16个万兆SFP+光口，8个万兆电口（10GBase - T）。
· 配套光模块：
· 随交换机配置8个万兆多模SFP+光模块（用于连接服务器万兆网卡等设备）。
· 配置4个威联通兼容的万兆单模SFP+光模块，用于连接现有利旧威联通交换机。
· 电源：双冗余电源。
· 可网管、支持堆叠、端口聚合；
· 支持IPv4/IPv6、支持双栈、支持端口镜像；
· 支持STP/RSTP/MSTP协议；
· 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类
· 支持静态路由、动态路由协议；
· 服务：包含本次交换机安装上架、基础配置及网络调试服务。
需求三：利旧存储扩容——威联通存储专用硬盘
· 配置≥6块3.5英寸 24TB 企业级硬盘，SATA接口，支持热插拔。
· 须兼容现有威联通存储系统，供应商须提前确认现有威联通NAS型号及固件版本（威联通TR-004），确保硬盘在容量、接口、固件层面完全兼容。
· 因兼容性问题导致业务中断或退货的，由供应商承担全部责任。

六、项目实施及服务要求
1、系统集成与软件部署
· 负责本项目服务器、交换机的安装上架、硬件配置、操作系统安装（Ubuntu Server 24.04 LTS）及硬件驱动更新、网卡绑定等。
· 配合“光子CT存储采购一期”中标方，完成服务器外部SAS RAID卡与JBOD磁盘柜的连接、RAID组识别及基础环境准备。
· 配合西门子原厂认证工程师在服务器上安装光子CT数据操控软件，参与CT采集端、存储服务器、放射诊断工作站全链路联调，确保软件适配并出具验收报告。
· 完成交换机的VLAN、端口、安全等配置，实现服务器、工作站、威联通存储之间的高速网络互通。
2、原厂工程师现场保障
· 实施操作须由原厂工程师提供现场保障。
· 根据实际需求，可安排原厂工程师进行服务器、交换机微码升级。
· 项目全程，随时协调原厂工程师提供现场技术支持。
3、具体实施内容
· 实施前签订保密协议。
· 完成新购服务器与交换机的安装上架调试、硬件配置（RAID/BMC/BIOS）、微码升级等。
· 完成Ubuntu Server 24.04 LTS操作系统安装、本次项目相关软件授权安装、硬件驱动更新、网卡绑定、部署RAID管理工具、硬件监控工具及系统基础配置等。
· 配合存储一期JBOD磁盘柜连接配置时，完成RAID6 + 热备盘阵列创建、操作系统下存储卷挂载及统一命名空间配置。须做到平滑实施，不得影响已有业务的正常运行。
· 配合西门子原厂认证工程师在配套的通用X86服务器上安装光子CT数据操控软件，参与CT设备采集端、存储服务器、放射诊断工作站全链路联调，出具软件适配专项验收报告，确保影像正常存储、实时调取与三维重建渲染。
· 现有威联通存储搬迁及存储空间挂载到服务器供应用程序使用。
4、数据安全保障
项目实施过程中严禁造成任何数据丢失。若发生数据安全问题，由实施方承担全部责任。
5、项目交付要求
交付的软、硬件产品版本须为当前官方最新稳定版。实施完成后须提交完整的《项目实施服务报告》，记录所有配置、升级及调整内容。
七、质保、售后及技术服务要求
1、质保期
· 本次采购的服务器、交换机、6块24TB磁盘及所有配件均提供三年原厂质保，7×24小时现场服务。
· 质保期内提供相同型号的原厂备品备件。
2、巡检与预防性维护
· 质保期内每年提供四次全面巡检，重大节假日前提供现场保障服务。
· 提供长假及重大节日前的系统专项巡检。
3、性能优化与配置调整
· 质保期内，可根据我院实际需求进行服务器及所连JBOD存储的性能优化和配置调整。
· 提供针对本服务器所连接JBOD磁盘柜的性能分析与调优服务，根据分析报告制定优化方案并完成实施。
4、故障响应与处理
· 提供服务器、交换机及所连存储设备的故障排查服务。
· 7×24小时现场紧急故障响应，2小时内响应报修，6小时内解决系统故障。
5、本地服务团队
· 推介公司须在重庆设有专业服务团队，确保质保期内提供上述全部服务。
· 推介方案中需详细阐述售后及维保服务方案，包括人员配置、响应流程、备件库情况等。
八、报价要求
· 本次推介会报价需列出详细报价明细，所有硬件、光模块及服务均须提供单价。
· 须提供质保期结束后后续续保服务的费用（按年计费）。

