	序号
	名称
	技术参数及要求
	备注

	1
	支持操作系统
	Microsoft® Windows® 10 Professional 64位及以上的操作系统
	

	2
	显示器
	1.21.5 英寸，分辨率≥1920×1080，IPS 面板，刷新率≥60Hz，亮度≥250cd/㎡，静态对比度≥1000:1，响应时间≤10ms，具备 TÜV 莱茵或 CVC 威凯蓝光认证，支持俯仰调节。
2.24 英寸，分辨率≥1920×1080，IPS 面板，刷新率≥60Hz，亮度≥250cd/㎡，静态对比度≥1000:1，响应时间≤10ms，具备 TÜV 莱茵或 CVC 威凯蓝光认证，支持俯仰调节。
上述两种规格均纳入采购范围，成交供应商须可同时供应两种尺寸产品，根据科室申报需求按需交付。
	

	3
	推车工作台面
	[bookmark: _GoBack]台面主体采用医用级易清洁材质，表面平整无接缝、无卫生死角，耐受常规医用消毒剂腐蚀；支持根据临床实际需求定制附属配置，包含但不限于台面下方加装储物抽屉、台面两侧加装医用挂钩与污物垃圾桶固定装置、车体侧方增设辅助操作托盘；所有定制配件需与车体稳固装配，推行无松动异响，边角做圆角防撞处理，表面工艺与车体一致，符合医疗环境院感清洁要求；定制方案由甲方在合同签订后 3 个工作日内确认，相关费用包含在总报价中，不另行收取。
	

	4
	网络
	无线局域网：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4G及5G 双频段  支持WIFI 6协议   (提供设备 WIFI6连接后界面截图证明)
	

	5
	处理器CPU
	CPU：核心数≥14 核，线程数≥20 线程，主频≥2.6GHz，一级缓存：≥1.4MB，二级缓存：≥20MB，三级缓存：≥24MB，支持 x86-64 指令集。
	

	6
	内存
	容量≥16GB DDR4 3200MHz
	

	7
	硬盘
	容量≥500GB，M.2 2280 形态，PCIe 4.0 NVMe SSD；顺序读取速度≥6800MB/s，顺序写入速度≥5800MB/s；4K 随机读取 IOPS≥760K，4K 随机写入 IOPS≥700K；TBW≥300TBW；采用 3D TLC NAND 颗粒；可按需选配 1TB SATA 机械硬盘。
	

	8
	接口
	4个USB
	

	9
	电池
	① 锂离子电池组需通过 UN38.3 运输安全测试，具备有效 MSDS 化学品安全技术说明书，提供对应测试报告及文件复印件；报告出具机构需具备 CNAS 认可资质，测试委托方可为电池生产厂商或推车集成厂商。
② 锂离子电池组需符合《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》（GB 31241）标准，通过第三方权威检测机构的专项安全测试，提供对应测试报告复印件。
③ 电池及整车电源系统需通过静电放电抗扰度测试（符合 GB/T 17626.2 标准），由国家认可的检测机构出具专项测试报告复印件。
	

	10
	管理软件
	集中式管理, 可远端查询电量, 具备低电量及问题示警, 电源可用时间显示, 实时耗电瓦数显示等功能, 高温及错误警示, 支持中文显示
	

	11
	标示盘
	标示盘含电源容量指示, 电脑及电池开关.
	

	12
	工作台面
	高度可调整, 以电动方式为佳
	

	13
	一体机材质
	车体表面经过静电粉末喷塑涂装工艺处理，不生锈易清理，车身稳固推行不晃动。台面、把手、抽屉表面、防撞护条、表面光滑平整易清洁; 符合医疗环境使用
	

	14
	公司要求
	重庆市区内有备件备品库，市内有技术维护人员
	

	15
	保修期和售后服务
	电脑质保期≥3年，电池质保期≥3年，推车整体质保期≥3年，在质保期内所有维修和更换免费。如需更换配件在一天内完成。
	





