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第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置一批设备，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。

一、采购项目基本情况

项目名称：科研处科研设备项目2

采购方式：公开比选

评价方式：综合评分法
报价方式：一次报价

采购需求：

	序号
	名称
	最高限价（万元/台）
	采购数量
	单位
	成交供应商(个）
	需求部门

	1
	制冰机
	1.2
	1
	套
	1
	科研处

	2
	八道移液器
	0.8
	2
	台
	
	

	3
	加样枪(单道移液器)
	0.18
	30
	台
	
	

	4
	超声破碎仪
	2
	1
	套
	
	

	5
	组织匀浆仪
	4
	2
	套
	
	

	6
	金属浴
	0.6
	3
	套
	
	

	7
	电穿孔仪
	3.5
	1
	套
	
	

	8
	培养箱
	1.5
	2
	套
	
	

	9
	超微量紫外分光光度计
	6
	1
	套
	
	


注：1.本项目是/否接受联合竞选：否
二、竞选人资格要求

竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件

供应商为代理商的应具有竞选产品的合法销售资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、竞选有关规定及说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。

4.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。

5.竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

6.截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。

7.报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。

8.竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。

9.超过竞选文件递交截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。

10.采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；

11.“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
四、报名时间、地点、方式

1.报名截止时间：见公告

2.报名方式及要求(二选一)：

2.1现金购买

在公示期内，供应商到重庆市渝中区创意大厦21-5室，递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买采购文件。

2.2汇款购买

在公示期内，供应商将采购文件购买费用汇至以下账户内进行购买（需注明项目名称，如需开票，开票信息请发邮箱fulinzhaobiao@163.com）。

户  名：重庆复林招标代理有限公司  

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行  

帐  号：693213593

报名费：300元

通过汇款方式购买采购文件的，供应商需打开链接(http://110.41.185.33:9002/h5/#/pages/xmjoin/xmjoin?pid=492)，按平台报名要求依次进行填写，填写完成后点击提交，收到提交成功的信息后下载（打印）报名表，填写完成后盖公章上传，并上传采购文件汇款凭证(注明项目名称)，上传成功后我单位通过审核将发送报名成功短信，请保持电话畅通。。

3.在报名和采购文件发售期内完成了报名及采购文件购买缴纳的供应商，其文件才被接收。

4.报名注意事项：竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在报名截止日期前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理疑问。

5.竞选保证金（二选一）：

5.1转账递交

5.1.1供应商须按本项目规定的保证金金额请打至重庆复林招标代理有限公司账户，保证金到账时间截止到竞选开始前一天17：00。

账户名称:重庆复林招标代理有限公司 

账号:50050110213100000187 

开户机构名称:中国建设银行股份有限公司重庆南岸青龙路支行

银行联行号:105653009187

5.1.2保证金打款时请批注“xx项目竞选保证金”，未按要求递交保证金或保函的供应商视为不参与竞选。本项目保证金金额为6490元。

5.1.3保证金退还方式

5.1.3.1未中选人的保证金，在结果公示后将会原路退还。

2.1.3.2中选人的保证金，在中选人与采购人签订合同后，请凭合同复印件至代理机构公司退款。

5.2保函递交：竞选开始前一天17：00前现场递交至重庆复林招标代理有限公司，保函为银行保函，从开具当日起保证有90天的有效期，见索即付，过时未交视为不响应。

5.3请各单位缴纳保证金（函）前谨慎对待，若缴纳后未参与竞选，保证金（函）不退还或被索付。
五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点

若无另行通知按以下时间执行，若有特别通知从通知

1.竞选文件递交时间：见公告

2.竞选开始时间：见公告
3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）。

六、联系方式

1.比选人：重庆医科大学附属第二医院

联系人：邓老师
电  话：（023）63693385
地  址：重庆市渝中区临江路74号
2.采购代理机构：重庆复林招标代理有限公司

联系人：张蕾   邹炆璇 

电  话：15223228105  （023）63326460  
地  址：重庆市渝中区创意大厦21-05

采购文件发售登记表

	项目名称
	

	需求部门
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	（必填）

	单位地址
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	购包号为                   的采购文件，共计            元


注：如需开票，开票信息请发邮箱fulinzhaobiao@163.com

                                                      日期

第二篇 技术（质量）与商务需求

一、技术需求（含技术参数与配置）

（一）技术参数

（1）制冰机
1、雪花碎冰，制冰量kg/24h：≥70kg，储冰量kg：≥35kg；不锈钢外壳，防腐耐用，隔热层为无氟发泡；

2、程序控制，二级减速器及电机，纯铜制冰蒸发器，304不锈钢搅刀，顶部设有散热孔及风机；

3、螺旋滚刀挤压式制冰型式，冰、水自动分离；水箱浮球式进水系统，保证无残水余水。冰满、缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。

4、不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间。

5、箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。

6、纯铜制冰蒸发器，304不锈钢搅刀。螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。

7、有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。

8、制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。

（2）八道移液器
1、卓越人体工程学设计，重量轻 

2、▲可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 

3、新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 

4、▲密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 

5、▲四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 

6、采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 

7、▲独立活塞设计，8通道每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 

8、▲内置RFID 数据芯片，可实现读取功能，可读取数据进行追踪。                                                                                  9、0.5－10µl，10－100µl ，30－300µl，120－1200µl  量程可选

（3）加样枪(单道移液器)

1.卓越人体工程学设计，重量轻，≤80g 

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 

3.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 

4.▲密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 

5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 

6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 

7.高精度：移取液体体积时，不准确度不大于1.4%，不精确度不大于0.7%。                                                                   8.▲内置RFID 数据芯片，可实现读取功能，可读取数据进行追踪。                                                                                   9.包含0.1－2.5µl，0.5－10µl，2－20µl ，10－100µl，20－200µl，30－300µl，100－1000µl，0.25－2.5ml，0.5－5ml，1－10ml量程，全面满足不同应用需求

（4）超声破碎仪
1、▲功率≥650W，20KHz（实时显示频率）；

2、振幅或功率可控，范围1％—100％,1％递进；振幅节奏可调，避免样品飞溅和起泡；

3、▲具有脉冲、连续、定时模式，工作时间 0.2 秒~600 秒，间歇时间 0.3 秒~600 秒；

4、时间可以精确设定，最大99分59秒，或者连续运行，可随时显示剩余时间；

5、通过按键和旋钮可以轻松设定所有值，使用简单且维护方便；

6、▲≥7寸彩色触摸屏，分辨率≥800×480，图像/数字液晶显示振幅、脉冲模式、时间、能量和可选的温度显示，可随时显示各项指标；

7、▲预选合适探头后，具体振幅自动限制过载功能；

8、具有能量监测功能；

9、▲温度传感器进行样品温度监测，超温报警，温度范围0—300℃，1℃递进；

10、利用软件可存储≥10个程序；

11、具有错误诊断；

（5）组织匀浆仪

1.可以同时处理24个2ml研磨管或12个5ml研磨管；可选配5/10/15/25/50/100ml不锈钢研磨罐，也可以任意定做各种规格研磨管或钢罐；

2.▲仪器具备制冷功能，温度控制范围-50 ℃- 25℃，控温精度：±1℃，可实现原位冷冻研磨，满足生物样品处理需求，处理过程中保持样品活性；

3.▲降温速度快，≤1min内实现从室温降到-10℃，提升实验效率（需提供具有CNAS资质的第三方检测报告）；

4.具备开盖运行保护：电动推杆开关；

5.采用≥7寸TFT触摸屏显示，可编程控制，操作方便直观，支持编程存储；

6.▲具有语音提示与报告功能，便于实验操作；

7.带4轮万向轮加水平固定脚，环保驱动；

8.可编程设置研磨时间、暂停时间、转速及循环数参数，自动循环数≥5，灵活组合设置，无需人工频繁操作，减少人为因素的干扰；

9.工作方式：垂直上下研磨珠运动方式，夹具行程≥34mm，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果；

10.最大进料尺寸可通过适配器处理物料尺寸进行调节，最终出料粒度≤5µm；

11.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) ≥2；

12.均质速度为20-70 Hz（600-2100rpm），工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定；

13.产品升降速度快，加速过程可在2秒内达到最大速度，减速过程在2秒内达到最低速度，提高实验效率；

14.▲采用“双层减震结构”技术进行仪器整体减震，降低仪器噪音，噪音等级：<55 dB，延长仪器性能；

15.具备翻盖紧急制动，开盖自动停机功能，防止实验过程中发生突发事件，对实验者造成人身伤害；

16.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可；

（6）金属浴
▲1.LCD 液晶显示，实时显示当前温度，有温度校准功能。

2.程序运行结束，发出报警提示。

▲3.断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求。

4.温度设置范围：-10℃ ~100℃ 

▲5.控温范围：室温-30℃ ~100℃ 

6.定时时间：1m-99h59m/0为无限长

7.升温时间：≤15min（20℃升至100℃）

8.降温时间：≤30min 100℃—25℃；≤ 30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测)

▲9.内置5段可编辑程序，方便单独调用或多段链接、循环

10.控温精度：±0.3℃，温度稳定性 ±0.3℃，显示精度：0.1℃

（7）电穿孔仪
1、脉冲形式：指数衰减波

2、高压输出电压：401-3000V

3、低压输出电压：50-400V

4、▲高压电容：10μF~≥60μF

5、▲低压电容：50μF~≥1550μF

6、▲并接电阻：50Ω~1650Ω步进，可选挡位≥33

7、时间常数：带RC时间常数，实时显示，可调节时间长短

8、支持直接调取预存实验方法：电压与脉冲次数预优化程序选择，预存常见细菌、真菌实验程序≥20种，可直接调用（可增加）

9、▲用户自定义方法储存：自定义手动编程时可进入或修改所有参数或直接编辑所需的脉冲时间常数，仪器自动匹配对应参数，用户可存储28种程序（可增加）

10、兼容1mm/2mm/4mm电转杯，可选择不同容量样品（20-800μl）

11、电路和电弧保护设计：实时脉冲监测，预防电火花的产生，确保实验重复性并保护样品

12、手动放电、自动放电两种放电模式，适配多种应用场景

13、充放电超时和爆杯检测提醒，超过5min充电未放电时自动放电并提醒，自动检测爆杯风险并提醒，增加安全系数。

（8）培养箱
1、玻璃内门，便于随时查看内部情况。

2、液晶多数据全屏操作显示，便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。

3、轮离心强制送风，顶置匀风系统，温度均匀。

4、断电保护，参数记忆，来电恢复，压缩机过载保护。

5、进气格栅可直接拉开，方便清洗冷凝器，自动化霜避免蒸发器结冰故障。

6、▲内部照明，内置紫外杀菌灯。

7、▲温度范围：无加湿：0~65℃；有加湿：10~65℃；温度分辨率：不大于0.1℃；温度波动度：±0.5℃；温度分布精度：±0.8℃(测试点37℃）。

8、▲内容积≥250L。

（9）超微量紫外分光光度计
1.▲超微量模式光程≥5 档，最高分辨率光程≤0.03mm，必须包含最常用的光程 1mm、0.2mm 和 0.03mm；根据样品浓度自动匹配最佳光程，无需手工设置（提供仪器软件截图证明材料）。 

2.▲污染物识别与校正：能识别污染物类型≥5 种，在结果中会自动扣相应的 OD 值，得到精确的样本浓度。（提供证明材料） 

3.▲超微量模式基座检测下限≤2ng/µl（dsDNA），≤0.06mg/ml（BSA）；检测上限≥37,500ng/µl （dsDNA），≥1119mg/ml（BSA）；波长范围：不窄于 180－910nm 连续波长全光谱分析。（提供证明材料） 

4.▲比色皿检测模式: 光程≥4 档，具备加热温控：37.0℃ ± 0.5℃，搅拌速度≥9 档。（提供证明材料） 

5.▲荧光检测模式：荧光通道≥2 个（蓝色通道激发：430-495nm；红色通道激发：600-645nm）； 荧光检测器：≥2048 元素 CMOS 线性图像传感器或硅光电池；最小样品检测体积：≤2 µL。（提供证明材料） 

6.仪器具有一键自动校准功能：支持用户根据需要自动校准。（提供证明材料） 

▲7.打印机功能：配备内置打印机（提供证明材料） 

8.操作系统：智能安卓操作系统，≥7 英寸电容触摸屏，分辨率≥1024×600。 

9.光源：闪烁氙灯，寿命≥10^9 次 

10.吸光度参数：吸光度精确度：≤0.002Abs(1mm 光程)；吸光度准确度：≤±1％(7.332 at 260nm)；吸光度范围：0.04-750A(10mm 光程) 

11.波长精度：≤±0.2nm；波长重复性：≤±0.2nm；波长分辨率：≤1.5nm(FWHM at Hg 253-254nm) 

12.OD600 吸光度范围：0-4.000Abs 

13.荧光检测灵敏度≤0.5pg/ul(dsDNA),重复性≤1.5%，线性度≥0.995 

14.样本基座材料：303 不锈钢和石英纤维 

15.支持 21 CFR Part 11 及更高合规要求；三级权限功能实现了对操作和数据的分级管理，支持审计追踪，自动记录所有操作事件。 

16.数据格式：支持 CSV、PDF 导出；光谱结果支持 JPG 图片导出。 

17.仪器控制：本机控制和终端控制，仪器具备专业操作软件 

18.预置 dsDNA、ssDNA、RNA、A280 法蛋白质、A205 法蛋白质等核酸蛋白分析方法和数据分析查看功能。
※（二）配置清单（单台/套）
（1）制冰机

1、制冰机主机：1台

2、连接管：1套

3、冰铲：1个

（2）八道移液器

八道移液器1只

（3）加样枪(单道移液器)


单道移液器一只

（4）超声破碎仪

1、超声波主机   1套 

2、微量（0.1～50mL）探头1套

3、大容量（200～800mL）探头1套

4、温度传感器1套

5、带升降台隔音箱1套

（5）组织匀浆仪

研磨仪主机1台、适配器1套（适配2mL研磨管）。

（6）金属浴

干式恒温器 1台     模块2套

（7）电穿孔仪

主机1台，2mm电转杯2只，导入座1个

（8）培养箱

1、主机1台

2、隔板2个

（9）超微量紫外分光光度计

1.超微量分光光度计主机：1台， 

2.比色皿： 2个

3.U 盘 ：1个

4.防尘罩：1个

※二、商务需求

1.交货期

中选人应在合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试或按采购人需求执行。
2.交货地点

交货地点：采购人指定地点。

3.报价要求

3.1本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、培训费、与货物有关的竞选人应纳的税费、售后服务费与医院信息系统接口费等货到采购人指定地点的所有费用及安装验收费用（设备安装验收时所产生的费用，包括但不限于设备性能检测费、预控评费用、环境辐射监测费用等一切费用）。因为中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.2付款方式：交票自使用验收合格之日起六个月安排付款。
3.3履约保证金：合同总金额超过20万元的项目，在合同签订后，提交付款资料前，中选人向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金（以银行转账方式）。在质保期间中选人完全履行合同约定，且采购人（使用科室与管理部门）确认设备运行正常，质保期届满后，双方办理履约保证金无息退还手续。

4.产品质量保证期

自验收合格之日起，所投产品提供原厂整机5年质保，包含设备原厂所有配件免费更换及人工服务、系统更新升级以及保修期免费定期维护保养（每季度1次维保并规范出具保养报告）。（中选后提供原厂质保承诺书）
5.售后服务内容

5.1中选人和制造商在质量保证期内应当提供以下技术支持和服务：

5.1.1 电话咨询

中选人和制造商应当提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

5.1.2 现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人和制造商应在2小时内到达现场（远郊区或外省4小时内到达现场，视情况酌情延长）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

5.1.3 技术升级

在质保期内，如果中选人和制造商的产品技术升级，中选人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中选人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

5.2.质保期外服务要求

5.2.1质量保证期过后，中选人和制造商应承诺提供免费电话咨询服务、维修服务。竞选人需承诺提供优惠价格的产品上门维护服务。（提供承诺函，格式自拟）

5.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原竞选人提供售后服务的，该竞选人应以优惠价格提供售后服务。

5.3.备品备件及易损件

竞选人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在采购文件中列出（格式见采购文件第七篇经济文件中易损件报价明细表）。

5.4.培训

5.4.1中选人须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

5.4.2中选人免费培训采购人单位的操作人员3人以上，直至受培训人员能够独立上机操作，掌握设备的使用及常见故障的排除。

5.4.3为本项目配置售后人员。

（六）验收

6.1.货物到达现场后，中选人应在本单位验收人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认或按医院规定执行。

6.2.中选人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由竞选人负责调换、补齐或赔偿。

6.3.中选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。产品在安装调试符合要求，对使用人员培训考核合格后，设备能正常使用30日内验收，验收合格条件如下：

6.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

6.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

6.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

6.3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6.4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。履约验收标准按国际标准或经双方协商认可的标准、合同要求及技术协议执行。

6.5.中选人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.6.采购人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.7.产品包装材料归采购人所有。

6.8.若医疗设备属于《国家纳入强制检定的医用计量器具目录》里的设备，均由中选人在设备验收前提供国家法定计量检定机构出具的检定合格报告，否则医院不予验收。检定费用由中选人自行负责。

6.9.若医疗设备属于《大型医用设备配置许可管理目录（2018年）》的，中选人在设备验收前须提供第三方机构出具的验收合格报告，否则医院不予验收。验收费用由中选人承担。

7.其他商务要求内容：无
第三篇  资格审查及评价办法

一、资格审查及符合性审查

根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

1.资格审查

	序号
	检查内容
	响应条件

	1
	供应商法人营业执照（正/副本）或事业单位法人证书（正/副本）或社会团体法人登记证书（提供复印件）。
	形式响应

	2
	供应商法定代表人身份证明或授权代表委托书。
	形式响应

	3
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第五篇）
	形式响应

	4
	按“第一篇二、竞选人资格要求2、特定资格要求”的要求提交（如果有）。
	实质响应


2.符合审查
	序号
	审查内容
	响应条件

	1
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价
	实质响应

	2
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。
	形式响应

	3
	第二篇技术部分中（※）号标注的部分（如果有）。※条款须以产品说明书或国家认可的第三方检测报告作为支持材料（质保及配置清单除外）
	实质响应

	4
	第二篇商务部分提供承诺（见竞选函）
	形式响应


二、评选方法

本项目采用综合评分法进行评选。满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为中选人。竞选人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求竞选人作出必要澄清、说明或者补正。竞选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）签字，其澄清的内容不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

三、评价标准

综合评分法
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	备注

	1
	竞选报价

（40%）
	40
	有效的竞选报价中的最低价为竞选基准价，其价格分为满分。其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算：

竞选报价得分＝（竞选基准价/竞选报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术（质量）部分

（50%）
	50
	技术需求（50分）
1.竞选文件应答有一条不满足采购文件重要技术需求的（本采购文件第二篇中带“▲”号标注的部分），8分/条，扣完为止。

2.竞选文件竞选应答有一条不满足采购文件一般性技术需求的（本采购文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分/条，有5条及以上不满足的，技术（质量）部分得0分。
	▲条款须以产品说明书或国家认可的第三方检测报告作为支持材料（质保及配置清单除外）

	3
	商务部分

（10%）
	10
	业绩（6分）

各产品须提供同型号产品(近一年的新产品提供同类产品)在同级医院销售业绩，每个产品提供2023年1月1日至今的采购合同3个。每提供1个得2分，满分6分。
	提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页

	
	
	
	延质保期（4分）

质保期满足质保5年基础上每增加1年得2分，最多得4分。
	


说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。

四、无效竞选条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可做出无效竞选：

1.未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；

2.竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；

3.不具备采购文件中规定的资格要求的；

4.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价最高限价的；

5.竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.竞选人串通竞选的；

7.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：

1.符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网仍为两家，并经主管院领导审批审批通过的除外；

2.竞选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

第四篇  中选通知及合同签订
一、中选通知
1.采购人只通过官网发布中选公告，且不对未中选人作任何解释；

2.中选人须在中选公告结束后，两个工作日内缴纳代理费并至代理机构领取中选通知书。

二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力

1.在合同签订完成前或受到质疑投诉等情况时，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证以及再次议价等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。

2.在合同签订前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。
三、合同协议书的签订

1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选公告结束5个工作日内至代理公司领取中标通知书并联系重医附二院王老师进行合同签订，联系电话023-63693804，实行线上合同签订或根据医院安排提交纸质合同进行签订。

2.中选人应当按照合同约定履行义务。

四、其它

1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。

2.本采购文件最终解释权归采购人。

3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。

4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。

五、采购代理服务费

1.供应商成交后两个工作日内向代理机构缴纳代理服务费，代理服务费的收取标准按照以下标准的执行:

	采购类型

成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购

	50以下
	1.2%
	1.2%

	50-100
	0.913%
	0.664%

	100-200
	0.6%
	0.3375%

	200-500
	0.3625%
	0.18125%

	500以上
	0.17075%
	0.0683%


2.采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆复林招标代理有限公司  

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行  

帐  号：693213593

第五篇  采购文件格式

一、竞选文件的份数和签署

1.竞选文件须按照以下顺利制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本三份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

另供应商应现场提供电子档（载体为U盘），电子档包含2个文件：正本盖章扫描件PDF版本和“供应商投标信息表”Word版本，供应商需保证电子档与纸质正本完全一致，若不一致视为符合性审查不通过，电子档现场复制后可申请领回载体，正本盖章扫描件名称为：需求部门-报名项目名称-竞选公司名称（公司全称）-投标文件。
2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

4.所有竞选文件必须装订成册，不得以合页等其他形式提交。
二、封面格式
三、经济文件格式

（一）报价一览表

（二）易损件报价表

（三）零配件报价表

（四）专用耗材报价表

四、技术（质量）文件格式

（一）技术（质量）条款差异表

（二）产品配置清单

（三）其他技术（质量）资料

五、商务文件格式

（一）竞选函（格式）

（二）其他商务资料
六、资格文件格式

（一）法人营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

七、商业活动廉洁经营承诺书

八、供应商投标信息表

竞选文件封面
XXXX采购项目
竞

选

文
件
竞选项目：包X 设备名称
竞选人（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系方式：XXXX

_____年  月  日
一、经济文件

（一）报价一览表

采购项目名称：

	序号
	品名
	厂家
	型号
	产地
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供货周期（天）：        保修期（年） ：设备整机质保    年              

	
	总价（万元）：

	
	设备质保期后整机质保维保服务      元/年/台（出保后维保价不得超过报价的5%）


竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

  （竞选人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。

2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。

（二）易损件报价表 

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

  （竞选人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

（三）零配件报价表 

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

  （竞选人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月   日  

（四）专用耗材报价表

	设备配套医用耗材报价表

	序号
	使用

科室
	产品名称

（注册名）
	规格/型号
	产品注册证号
	产品注册

证有效期
	品牌
	生产厂家
	厂家委托代理效期
	计量

单位
	药交所

挂网价
	医院原

协议价
	会上

报价
	成交价
	是否专机专用
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	包1

	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我公司承诺所提供信息资料、证件证明等均真实有效。对因提供信息资料、证件证明虚假不实或违反医院规定造成的后果，自愿承担相应责任。

	竞选人（竞选人公章）：                      法定代表人或法定代表人授权代表 （签署或盖章）：         联系电话（手机）：                                                                                                 

                                                                                             年   月   日


二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

	序号
	参数需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表即为对本项目“第二篇  技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
5.所有佐证材料必须填写页码，若未填写具体页码可视为无佐证材料。

（二）产品配置清单

	序号
	配置名称
	品牌
	型号
	数量
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（三）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：重庆医科大学附属第二医院
                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本3份。

五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

九、我方承诺满足本项目第二篇商务需求的所有条件。
（竞选人公章签署）

年    月   日
（二）其他商务资料

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：重庆医科大学附属第二医院
        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             竞选人：

（竞选人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
致：重庆医科大学附属第二医院
我公司特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

                                                 竞选人：

                                                 （公章）

 年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致：重庆医科大学附属第二医院

                      （竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件


五、商业活动廉洁经营承诺书

商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：

根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、采购过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：

一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。

二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。

三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。

四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。

五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。

七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。

八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。

竞选人法定代表人： 

                                     竞选人地址：

                                     联系人及手机号码：

年   月   日（加盖公章）

法律监督：重庆市渝中区人民检察院    电话：63905066、63905067     

响应人之间应不存在控股、管理等关联

关系承诺函

重庆医科大学附属第二医院
为了确保采购过程的公正性和公平性，本响应人郑重承诺，在参与    年    月    日                     项目中，与其他响应人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。我们在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

我们将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我们愿意接受采购人的监督和核查，如有任何违规行为，愿意承担相应的责任和惩罚，并自动放弃本次响应。

                                响应人：

                                     响应人授权代表（签字）:

                                             日期：

六、供应商投标信息表
	项目名称
	科研处科研设备项目2
	需求部门
	科研处
	备注

	供 应 商
	
	填写全称

	税号
	
	填写正确税号

	专票/普票
	
	填写专票或者普票（如不填默认普票）

	联系邮箱
	
	填写全称（必须填写）

	生产厂家
	制冰机：
八道移液器：
加样枪(单道移液器)：
超声破碎仪：
组织匀浆仪：
金属浴：
电穿孔仪：
培养箱：
超微量紫外分光光度计：
	填写全称（如无，用 / 表示）

	产品型号
	制冰机：
八道移液器：
加样枪(单道移液器)：
超声破碎仪：
组织匀浆仪：
金属浴：
电穿孔仪：
培养箱：
超微量紫外分光光度计：
	主要产品型号（如无，用 / 表示）

	联系方式
	
	授权代表或法人+电话号码+身份证号

	报价
（万元）
	制冰机：单价       总价
八道移液器：单价       总价
加样枪(单道移液器)：单价       总价
超声破碎仪：单价       总价
组织匀浆仪：单价       总价
金属浴：单价       总价
电穿孔仪：单价       总价
培养箱：单价       总价
超微量紫外分光光度计：单价       总价
	单价，总价

	质保年限

（年）
	
	如无，用 / 表示

	质保期后维保费

（元/年/台）
	制冰机：
八道移液器：
加样枪(单道移液器)：
超声破碎仪：
组织匀浆仪：
金属浴：
电穿孔仪：
培养箱：
超微量紫外分光光度计：
	如无，用 / 表示

	填写时间
	XX年XX月XX日


（结束）
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