渝中院区外网出口和裸光纤及江南院区物联网专线租用服务推介会要求
一、基本情况
（1） 项目名称
渝中院区外网出口和裸光纤及江南院区物联网专线租用服务
（2） 现状
现场勘查。
（3） [bookmark: _GoBack]项目需求
1.  租用跨院区通信链路（主线：物理裸光纤两芯；备线一：上限带宽为6G的点对点两芯专线；备线二：点对点带宽1G两芯专线）；
2. 租用一条渝中院区到卫健委的点对点卫生专线，带宽300M；
3. 租用一条渝中院区上下行对称互联网专线出口，带宽1G，包含11个公网地址；
4. 渝中院区新增4条互联网出口，上行带宽不低于30M，下行带宽不低于2G，可动态地址，4条出口分别独立部署；
5. 渝中院区租用一条异网（与项目需求中第3点不同运营商）上下行对称互联网专线出口，带宽1G，包含6个公网地址；
6. 提供一条上下行50M对称物联网专线，根据我院实际需求提供配套的4G物联网卡，单卡数据流量包每月不低于2G。

二、资格要求
（1） 基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（2） [bookmark: _Toc2529][bookmark: _Toc11973]特定资格条件
     无。

三、现场勘查
勘查时间：响应人可于报名截止之前进行现场勘查。
联系人：  数智中心      骆欢     13452365463
责任须知：响应人是否进行现勘均被视为已充分了解项目情况及需求。

4、 详细需求
1.所有线路需根据院方指定地点接入，提供详细的物理路由图纸并标记清楚后移交给我院数值中心；
2.提供详细的网络割接切换方案，业务不得出现中断；
3.对外出口的固定IP地址需要开通443、80等特殊端口的使用，如需备案由中标人负责协助完成备案工作；
4.如需修改我院域名对应的公网IP地址，中标人应负责协助完成新的备案；
5. 机房内所有的辅材（光跳线、万兆模块、耦合器、转接头等）成本包含在本次服务内；
6. 服务期内，提供7×24小时的运维服务，如需现场处置，30分钟内赶到现场处理，如遇链路中断物理故障（需要熔接，改道）应及时通知，并在2小时内恢复；
7. 技术人员每季度定期巡检，出具电子版盖章巡检报告，发现问题应给出行之有效的解决办法并执行；重大节假日或活动日之前需根据我院要求进行安全巡检；
8. 服务期内遇我院院内改建和调整时，需配合施工，产生的人工，材料费用都由中标人承当，我院不再支付任何费用；
9. 服务期内在接到我院临时提速和增加公网地址的需求时，中标人24小时内进行响应并完成扩容；
10. 中标人负责提供接入设备，并安装调试；
11. 配备专属客户经理与医疗行业技术团队，全程对接需求、实施与运维工作；
12. 服务期间，全年中断总时长不得超过5小时，每超1小时扣除年租金的5%；
13.签订合同时签署保密协议，永久不得外泄医院任何数据。 

五、服务时间
服务期时间待定。后面服务合同到期后，如甲方书面通知要求延长服务时间，乙方应按合同内规定的同等服务标准提供服务；延长期服务费在服务终止后，参照原合同标准按实际服务自然日结算。

六、报价要求
待定

七、评选方式
待定。
八、保密条款
    中标人及其所有参与本项目的项目经理及运维工程师，应当严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及医院内部信息安全、数据保密管理相关制度，对在维保实施、巡检、故障处置过程中接触到的医院网络拓扑、硬件资产信息、业务系统配置、医疗业务数据、患者隐私信息、账号口令、内部文档资料等全部信息承担永久保密责任，不因本服务合同终止而失效。


