门诊诊间分诊屏采购推介会要求
一、基本情况
（1） 项目名称
诊间分诊屏采购
（2） 现状
无
（3） 项目需求
1. 本次需采购20台诊间分诊屏
二、资格要求
（1） 基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（2） 特定资格条件
无
三、现场勘查
勘查时间：投标人应于报名截止之前进行现场勘查。
联系人：  张秋（联系电话：18883665430）
四、详细需求
（一）设备参数要求
1.屏幕尺寸:  ≥21寸；
2.分辨率：≥1920*1080；
3.CPU：四核64位处理器，主频≥1.0GHz（架构：ARM Cortex-A53或同等性能以上）
[bookmark: _GoBack]4.GPU：集成图形处理器，支持3D渲染及OpenGL ES 2.0及以上版本
5.内存与存储：≥2GB DDR3/DDR4及 ≥16GB
6.显示屏：工业屏 支持7×24小时连续开机、宽温工作（0-50°C）；背光寿命≥50000小时
7.系统版本：Android 9.0或以上版本
8.单屏厚度：≤35mm，窄边框，平面背板，支持贴墙安装
9.网络接口：10M/100M 或更高带宽的自适应以太网口
10.数据接口：≥USB2.0*2
11.蓝牙：支持BT 4.2及以上
12.屏幕比例：16:9
13.面板亮度：≥280cd/m2
14.色彩度：16.7M及以上
15.对比度：≥1000:1
16.材质：抗菌材质支持医院消毒级清洁
17.终端客户端软件: 需安装现有排队叫号系统 
18.认证：整机产品符合国家 3C 认证要求；整机产品符合国家相关能效标准
19.扬声器：内置双立体声扬声器，功率≥3W×2，频响范围需覆盖人声频段，确保播报清晰无破音。
音频接口：预留3.5mm音频输出接口，支持外接吸顶喇叭或定向音箱（应对嘈杂环境）。
20.屏幕防护与耐用性:
防护玻璃：必须配备≥4H硬度钢化玻璃或AG防眩光磨砂玻璃，防止反光及指纹残留。
防撞设计：屏幕边缘需有金属或高强度塑料包边，四角做R角缓冲处理，防止意外磕碰碎裂。
防护等级：整机防护等级≥IP54（防尘防水溅），便于日常使用酒精湿巾进行高频次消毒擦拭而不损坏涂层。
安装方式：标配VESA接口（75×75mm或100×100mm）或专用防盗壁挂支架，支持锁具固定，防止设备被盗或移位

注：本项目技术参数中如提及特定品牌或型号，仅作技术性能参考，投标人可提供满足本项目技术要求的其他同等性能产品。如投标人所投产品品牌/型号与参考品牌不同，须在投标文件中详细说明所投产品的技术参数及性能指标，并由采购人进行符合性审查。
（二）数据对接服务
本次项目采购产品用于分诊排队信息显示。报价包含终端客户端软件接口兼容性测试及硬件适配费用。要求完成数据对接实现数据实时同步、队列状态联动等功能联调。安装调试所需耗材配件、施工等不另算费用。
    
五、质保时间
5年
六、报价要求
请根据上述要求，结合自身情况进行报价，提供同一型号设备单一报价、整个服务期所有设备的总价。
七、评选方式
无
8、 业绩要求
    无
9、 保密条款
    中标人及其所有参与本项目的项目经理、驻场及维保工程师，应当严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及医院内部信息安全、数据保密管理相关制度，对在维保实施、巡检、故障处置过程中接触到的医院网络拓扑、硬件资产信息、业务系统配置、医疗业务数据、患者隐私信息、账号口令、内部文档资料等全部信息承担永久保密责任，不因本服务合同终止而失效。

