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[bookmark: _Toc16417][bookmark: _Toc10781]第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置一批耗材，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。
[bookmark: _Toc15376][bookmark: _Toc5909][bookmark: _Toc22435][bookmark: _Toc76373864][bookmark: _Toc28264][bookmark: _Toc11603][bookmark: _Toc17192]一、采购项目基本情况
项目名称：口腔正畸修复耗材一批
采购方式：公开比选
评价方式：最低价法
报价方式：可二次报价
采购需求：
	包号
	项目明细(报价序号)
	名称
	采购数量
	成交供应商/品牌(个）
	需求科室

	包一
	1
	镍钛合金牙弓丝
	按实结算
	1-2
	口腔科

	
	2
	普特五代自锁Plus直丝弓托槽套装
	按实结算
	
	

	
	3
	镍钛合金牙弓丝
	按实结算
	
	

	
	4
	口外正畸牵引装置
	按实结算
	
	

	
	5
	游离牵引钩（游离止扣）
	按实结算
	
	

	
	6
	MBT超薄型托槽
	按实结算
	
	

	
	7
	MBT金属网底托槽022
	按实结算
	
	

	
	8
	普特PT6自锁直丝弓托槽套装/MBT
	按实结算
	
	

	
	9
	义齿基托树脂（Ⅱ型自凝牙托粉）
	按实结算
	
	

	
	10
	义齿基托树脂（Ⅱ型自凝牙托水）
	按实结算
	
	

	
	11
	正畸带环（PIM标准型掀盖直丝弓带环）
	按实结算
	
	

	
	12
	正畸底座模型
	按实结算
	
	

	
	13
	隐形矫治钳
	按实结算
	
	

	
	14
	铜镍钛正畸丝
	按实结算
	
	

	
	15
	正畸用托槽和颊面管
	按实结算
	
	

	
	16
	牙科正畸带环、颊面管
	按实结算
	
	

	
	17
	正畸矫治系统(数字化托槽）
	按实结算
	
	

	
	18
	方丝弓成型器（A-不锈钢手柄  B—彩色手柄）
	按实结算
	
	

	
	19
	正畸带环
	按实结算
	
	

	
	20
	陶瓷托槽
	按实结算
	
	

	
	21
	正畸托槽
	按实结算
	
	

	
	22
	正畸金属托槽
	按实结算
	
	

	
	23
	正畸非金属托槽
	按实结算
	
	

	
	24
	正畸金属自锁托槽(Damon Q2)
	按实结算
	
	

	
	25
	牙科模型石膏
	按实结算
	
	

	
	26
	正畸橡皮圈(结扎圈)
	按实结算
	
	

	
	27
	牙科结扎丝：0.20  0.25  0.30  
	按实结算
	
	

	
	28
	牙正畸结扎丝
	按实结算
	
	

	
	29
	不锈钢正畸丝
	按实结算
	
	

	
	30
	舌侧扣
	按实结算
	
	

	
	31
	颌外牵引装置
	按实结算
	
	

	
	32
	镍钛合金矫形弹簧（推簧）
	按实结算
	
	

	
	33
	不锈钢丝
	按实结算
	
	

	
	34
	正畸弹力圈
	按实结算
	
	

	
	35
	树脂型水门汀
	按实结算
	
	

	
	36
	游离牵引钩
	按实结算
	
	

	
	37
	牵引橡皮圈
	按实结算
	
	

	
	38
	牙用不锈钢丝
	按实结算
	
	

	
	39
	下颌牵引头帽
	按实结算
	
	

	
	40
	光固化正畸粘接用水门汀
	按实结算
	
	

	
	41
	正畸丝
	按实结算
	
	

	
	42
	牙釉质粘合树脂
	按实结算
	
	

	
	43
	正畸钳
	按实结算
	
	

	
	44
	迷你双翼ROTH金属托槽022
	按实结算
	
	

	
	45
	齿科水门汀
	按实结算
	
	

	
	46
	托槽去除钳
	按实结算
	
	

	
	47
	带环去除钳
	按实结算
	
	

	
	48
	转矩钳
	按实结算
	
	

	
	49
	自锁金属
	按实结算
	
	

	
	50
	口腔正畸用反光镜
	按实结算
	
	

	
	51
	末端切断钳
	按实结算
	
	

	
	52
	梯型钳
	按实结算
	
	

	
	53
	单曲前牙转矩簧
	按实结算
	
	

	
	54
	咬合纸
	按实结算
	
	

	
	55
	光固化正畸粘接剂
	按实结算
	
	

	
	56
	细丝弯制钳
	按实结算
	
	

	
	57
	kimi钳
	按实结算
	
	

	
	58
	游离牵引钩钳
	按实结算
	
	

	
	59
	分牙钳
	按实结算
	
	

	
	60
	细丝切断钳
	按实结算
	
	

	
	61
	正畸粘接剂系统（绿胶）
	按实结算
	
	

	
	62
	托槽定位器
	按实结算
	
	

	
	63
	方丝弓成型器（A-不锈钢手柄  B—彩色手柄）
	按实结算
	
	

	
	64
	舌侧拉钩
	按实结算
	
	

	
	65
	托槽镊子
	按实结算
	
	

	
	66
	弓丝成形器
	按实结算
	
	

	
	67
	旋入扳手（支抗钉工具）
	按实结算
	
	

	
	68
	牙正畸牵引钩（游离牵引钩）
	按实结算
	
	

	
	69
	正畸带环粘接剂（蓝胶）
	按实结算
	
	

	
	70
	磨牙带环就位器
	按实结算
	
	

	
	71
	牙科模型石膏
	按实结算
	
	

	
	72
	正畸弹簧
	按实结算
	
	

	
	73
	牙科正畸橡皮圈(结扎圈)
	按实结算
	
	

	
	74
	牙科正畸橡皮圈
	按实结算
	
	

	
	75
	牙科石膏
	按实结算
	
	

	
	76
	正畸带环就位器     （带环推）
	按实结算
	
	

	
	77
	舌侧拉环
	按实结算
	
	

	
	78
	颌外牵引装置
	按实结算
	
	

	
	79
	正畸自锁托槽开启器
	按实结算
	
	

	
	80
	正畸颊面管
	按实结算
	
	

	
	81
	代型材料
	按实结算
	
	

	
	82
	齿科酸蚀剂
	按实结算
	
	

	
	83
	正畸用旋转垫
	按实结算
	
	

	
	84
	 光固化贴面树脂水门汀
	按实结算
	
	

	
	85
	尖头吸唾管
	按实结算
	
	

	
	86
	小刮匙（剔刮器）
	按实结算
	
	

	
	87
	一次性使用负压血样采集容器
	按实结算
	
	

	
	88
	高效多酶清洗液
	按实结算
	
	

	包二
	1
	定制式扩弓器
	按实结算
	1-2
	

	
	2
	定制式扩弓器附件
	按实结算
	
	

	包三
	1
	个性化舌侧正畸托槽
	按实结算
	1-2
	

	
	2
	个性化舌侧正畸托槽配件
	按实结算
	
	

	包四
	1
	高速气涡轮手机（零回吸）
	按实结算
	1-2
	

	
	2
	高速零回吸装置配件
	按实结算
	
	



[bookmark: _Toc18060][bookmark: _Toc76373865][bookmark: _Toc22129][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc5838]注：
1.采购项目的技术参数详见采购文件第二部分。
2.合同履行期限：三年
3.本项目是/否接受联合竞选：否
4.本项目为院内耗材合同过期重新采购。
[bookmark: _Toc10137][bookmark: _Toc25496][bookmark: _Toc76373866][bookmark: _Toc26504][bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc30358]
[bookmark: _Toc3249]二、竞选人资格要求
竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。
1.基本资格条件
（1）具有独立承担民事责任的能力
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）提供《医药价格和招采信用评级等级承诺书》，不得是医药价格和招采信用评级等级为“中等”“严重”及“特别严重”企业。
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2.特定资格条件
（1）竞选人为所竞选产品制造商或经销商。若为经销商竞选，须具备竞选产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格。
（2）属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于第二、三类医疗器械的，须具有所竞选产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》（加盖公章的复印件）；
（3）生产企业的医疗器械生产企业许可证（复印件，加盖公章）；
（4）竞选人医疗器械经营许可证及营业执照（加盖公章的复印件）；若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，竞选人应具备第二类医疗器械经营备案证（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。提供的营业执照应有经营或销售第二类医疗器械相对应的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，竞选人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）；
（5）竞选单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（加盖公章的复印件）。

[bookmark: _Toc2529][bookmark: _Toc7015]三、竞选有关规定及说明
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。同一合同项（分包）具体项目，供应商只能报一个品牌。
4、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。
5、竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。
6、截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。
7、报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。
8、竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。
9、超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。
10、采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；
11、“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
[bookmark: _Toc17341][bookmark: _Toc6749][bookmark: _Toc18799][bookmark: _Toc7527][bookmark: _Toc654][bookmark: _Toc28099]四、报名时间、地点、方式
[bookmark: _Toc14530]1.报名截止时间：见公告
[bookmark: OLE_LINK1]2.报名方式及要求：按照采购邀请书第二条竞选人资格的要求，将电子版资质材料和报名表作为邮件附件发送至邮箱3946367709@qq.com。报名邮件主题为“口腔正畸修复包X项目”，报名邮件正文为“口腔正畸修复包X、生产厂家、经销商及竞选人姓名和电话”，逾期不再受理。注意每个包号产品需要制作有且仅有1个EXCEL报名表进行报名。
[bookmark: OLE_LINK2]资质材料：要求将厂家资质、供应商资质、产品注册证、厂家授权书、法定代表人签发的授权委托书、被授权人身份证明材料按照顺序扫描成PDF文档，文档命名为“口腔正畸修复包X项目报名资质材料”，上传PDF文档为报名邮件附件。
报名表：从挂网的报名公告中下载“耗材报名表”（附件1），严格按照要求填写，并将EXCEL文档命名为“口腔正畸修复包X-厂家-供应商（报名表）”，上传EXCEL版本为报名邮件附件。（注意：请反复核对报名表上的联系方式，确保联系畅通！）
3.报名注意事项：
竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在公告结束前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]制作竞选文件时，“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“耗材报名表”填写时不得改变文档格式，所有标红项为必填项，若没有相关情况则写“无”。
[bookmark: _Toc768][bookmark: _Toc18950]五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点及注意事项
1.竞选文件递交截止时间：采购谈判时同时提交
2.采购谈判时间：2026年10月23日星期五上午8:30
3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）
4.采购谈判注意事项：注意不同分包需要分别制作采购文件，比选文件密封后到谈判现场提交；“开标现场最终报价表” 要求严格按照本次邮件附件的格式制作，不得随意更改产品的序号和报价单位，如一个产品有多个规格，将单个序号重复填写；注意本次比选无现场二次报价环节，要求制作比选文件正本时将最终报价直接打印封装，含最终报价的“开标现场最终报价表”EXCEL电子文件命名为“公司名称+包X”，文件单独装入U盘，在现场提交比选文件的同时提交U盘，注意EXCEL电子文件的最终报价须和标书正本的最终报价一致。

[bookmark: _Toc829]六、联系方式
项目联系人：陈老师
[bookmark: _Toc869]项目联系人电话：023-63693371
[bookmark: _Toc76373872][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc25272][bookmark: _Toc9714][bookmark: _Toc14224][bookmark: _Toc21905][bookmark: _Toc20138]
第二篇 技术（质量）与商务需求
[bookmark: _Toc32286][bookmark: _Toc2599][bookmark: _Toc13391][bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc76373874][bookmark: _Toc11474][bookmark: _Toc25148][bookmark: _Toc27187][bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc76373876][bookmark: _Toc30465][bookmark: _Toc29620][bookmark: _Toc6355][bookmark: _Toc13107][bookmark: _Toc1955]一、技术需求（含技术参数）
	包一

	1
	镍钛合金牙弓丝
	用于正畸治疗中，利用其超弹性产生持续轻柔的矫治力，排齐整平牙弓圆丝：直径0.012英寸-0.018英寸；方丝：尺寸0.016英寸×0.022英寸、0.017英寸×0.025英寸、0.018英寸×0.025英寸，0.019英寸×0.025英寸；特性：超弹性、形状记忆；单根弓丝长度通常为100mm至150mm，或成盘供应；可提供银色或镀铜色

	2
	普特五代自锁Plus直丝弓托槽套装
	用于固定正畸治疗，通过自锁结构降低摩擦力，提高矫治效率，实现精准牙齿移动槽沟尺寸：0.022英寸×0.028英寸；材质：医用不锈钢或陶瓷复合材料；结构：主动或被动自锁设计，滑动机制优良；近远中宽度：3.0mm至4.5mm；龈颌高度：2.5mm至4.0mm

	3
	镍钛合金牙弓丝
	用于正畸治疗中提供持续轻力排齐牙齿，需具备超弹性、形状记忆及低矫治力衰减特性，性状：预成型弧形金属丝。
材质：医用级镍钛合金。
物理尺寸：
截面尺寸：0.012英寸-0.020英寸。
相变温度：25℃-35℃。
拉伸强度：≥1500MPa。

	4
	口外正畸牵引装置
	用于矫治颌骨发育畸形及加强支抗，需具备可调牵引力、稳定固定及舒适佩戴特性，性状：头帽/面弓组合装置。
材质：医用不锈钢及高分子材料。
物理尺寸：
牵引力范围：200g-1000g。
头帽周长：50cm-70cm。
面弓长度：150mm-250mm。
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	游离牵引钩（游离止扣）
	用于正畸治疗中提供矫治力支抗，可焊接或粘结于矫治弓丝，用于牵引橡皮筋或弹簧。性状：无菌、无腐蚀。材质：医用级不锈钢或符合ISO标准的牙科用金属合金。物理尺寸：钩体长度范围：3mm至8mm。钩体宽度范围：1mm至3mm。钩孔内径范围：0.5mm至1.2mm。包装：独立无菌包装。
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	MBT超薄型托槽
	口腔正畸治疗中，粘接于牙面来容纳和固定弓丝以精确传递矫治力材质为医用级金属合金，超薄设计，具备主动或被动自锁结构网状底板以确保粘接强度，托槽基底最大厚度≤1.5mm，近远中宽度2.5mm~4.5mm

	7
	MBT金属网底托槽022
	用于固定正畸治疗，通过粘接剂固定于牙面来容纳和固定弓丝，精确传递矫治力材质为医用级低滞后不锈钢或钛合金，槽沟尺寸为0.022英寸×0.028英寸，托槽基底最大厚度在1.8mm至3.5mm 之间，近远中宽度2.8mm至4.5mm之间
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	普特PT6自锁直丝弓托槽套装/MBT
	用于固定正畸治疗，采用自锁结构和MBT处方，实现高效、精准的牙齿矫治槽沟尺寸：0.022英寸×0.028英寸；材质：医用不锈钢或陶瓷；结构：自锁设计，低摩擦力；近远中宽度：3.0mm至4.5mm；龈颌高度：2.5mm至3.8mm
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	义齿基托树脂（Ⅱ型自凝牙托粉）
	用于制作义齿基托、正畸活动矫治器基板及修理。性状：粉末液体双组分体系。材质：粉剂为聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）共聚物，含引发剂；液剂为甲基丙烯酸甲酯（MMA），含促进剂。物理尺寸：粉剂颗粒度通过80目筛网。
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	义齿基托树脂（Ⅱ型自凝牙托水）
	用于制作义齿基托、正畸活动矫治器基托及义齿修理。性状：液体，透明，符合指定色泽。材质：甲基丙烯酸甲酯为主。物理尺寸：500ml/瓶，1000ml/瓶。
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	正畸带环（PIM标准型掀盖直丝弓带环）
	用于正畸治疗中固定矫治器于磨牙，提供稳定支抗，预置掀盖式托槽用于直丝弓技术。性状：无菌，表面光洁无毛刺。材质：医用级不锈钢。物理尺寸：内径范围：4.0mm至12.0mm。高度范围：3.5mm至5.0mm。托槽槽沟尺寸：0.022英寸×0.028英寸。包装：独立无菌包装。
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	正畸底座模型
	用于正畸矫治器生产中的定位与固定，确保矫治器与牙齿位置的精确匹配。性状：高精度、无气泡、无变形。材质：医用级树脂或类石膏材料。物理尺寸：总高度范围：15mm至40mm。底座边长/直径范围：50mm至100mm。定位柱直径范围：2mm至5mm。精度：尺寸公差±0.1mm。
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	隐形矫治钳
	隐形矫治器就位、附件成型及调整。性状包括球型钳、夹持钳，钳喙形态分为圆球头、平夹头，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围12-16cm，钳喙直径范围2-6mm。
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	铜镍钛正畸丝
	用于正畸治疗中，利用铜元素调整相变温度，提供更温和持续的矫治力，用于牙齿排齐与整平材质为铜镍钛合金；相变温度：提供27℃、35℃等不同温度类型；圆丝：直径0.014英寸-0.018英寸；方丝：尺寸0.016英寸×0.022英寸、0.017英寸×0.025英寸等；特性：超弹性、形状记忆效应；单根弓丝长度100mm-150mm，或成盘供应

	15
	正畸用托槽和颊面管
	过粘接剂固定于牙面，用于容纳和固定弓丝，传递矫治力以实现牙齿的移动与排列。性状：表面清洁无污染，边缘光滑无锐角。材质：金属托槽/颊面管为医用级不锈钢；陶瓷托槽为多晶或单晶氧化铝。物理尺寸：托槽基底面积范围：3mm²至12mm²。槽沟尺寸：0.018英寸或0.022英寸。翼间距范围：1.2mm至2.0mm。颊面管孔径范围：0.036英寸至0.045英寸。

	16
	牙科正畸带环、颊面管
	用于正畸治疗中锚定矫治弓丝提供矫治力稳定后牙位置作为矫治装置附着基点。性状：带环为环形金属片颊面管为焊接于带环颊侧的方形或圆形导管。材质：医用不锈钢或镍钛合金等金属材料。带环型号：根据第一第二恒磨牙等不同牙位尺寸范围广泛常用直径约8mm至14mm高度约3.5mm至5mm。

	17
	正畸矫治系统(数字化托槽）
	用于牙齿错颌畸形的固定矫治，通过预置数据实现牙齿精准定位与控制。性状：托槽体、槽沟、结扎翼结构清晰。材质：金属托槽为医用不锈钢；陶瓷托槽为氧化铝或氧化锆。物理尺寸：托槽基底面积范围：3.0mm²至5.5mm²。槽沟尺寸：0.018英寸或0.022英寸。网底形态：化学蚀刻或激光蚀刻。粘接：光固化或化学固化粘接剂。
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	方丝弓成型器（A-不锈钢手柄  B—彩色手柄）
	用于正畸治疗中，弯制方形或圆形弓丝，形成第一、第二、第三序列弯曲等标准弓形或个性化调整，为方丝弓矫治技术提供标准化的弓丝成型工具不锈钢手柄的主体为医用级不锈钢，耐用防锈，彩色手柄的主体为高强度工程塑料（如ABS）包裹金属核心，手柄颜色可区分规格或便于识别，覆盖常用正畸方丝尺寸（如"0.016"×0.022",0.017"×0.025", 0.018"×0.025", 0.019"×0.025"等）及圆丝尺寸手柄总长度约 140 mm 至 160 mm,头部最大直径约 18 mm 至 25 mm

	19
	正畸带环
	用于正畸治疗中锚定矫治器于后牙提供稳定支撑传递矫治力。性状：预成环形金属带颊面有焊接管或托槽。材质：医用不锈钢或钛合金。内径尺寸范围：第一磨牙约10.0mm至14.0mm第二磨牙约8.0mm至12.0mm前磨牙约6.0mm至9.0mm。厚度范围：约0.10mm至0.15mm。高度范围：约3.5mm至5.0mm。
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	陶瓷托槽
	用于正畸治疗中固定弓丝传递矫治力，满足美观需求。需具备高透明度、低摩擦力及良好生物相容性性状：单翼/双翼托槽，带槽沟。
材质：多晶/单晶氧化铝陶瓷。
物理尺寸：
槽沟尺寸：0.018英寸/0.022英寸。
托槽宽度：3.0mm-4.5mm。
基底面积：8mm²-14mm²。
以上参数需至少满足三家品牌（如：3M，奥美科，TOMY）的通用标准。

	21
	正畸托槽
	固定于牙面作为矫治力支点，容纳并固定弓丝，传递矫治力至牙齿，实现牙齿移动与排列。性状：包含底板、槽沟、结扎翼等结构。材质：金属（如不锈钢、钴铬合金）、陶瓷、复合树脂。物理尺寸：总长度范围3mm至6mm，总宽度范围2mm至4.5mm，槽沟尺寸常见0.018英寸或0.022英寸。底板形态需与牙面弧度匹配。
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	正畸金属托槽
	通过粘接剂固定于牙面，为矫治弓丝提供精确的力系控制，实现牙齿的定向移动与错颌畸形矫正。性状：表面光洁无毛刺，底板有可靠网状结构。材质：医用级奥氏体不锈钢（如304或316L）。物理尺寸：总高度范围2.5mm至4.5mm，翼宽范围3.0mm至6.0mm，底板面积范围7.0mm²至14.0mm²。包装：单个或批量吸塑包装。
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	正畸非金属托槽
	用于牙齿正畸治疗将弓丝固定于牙面传递矫治力实现牙齿移动美观度高生物相容性好。性状：通常为单翼或双翼结构带有结扎翼及弓丝槽沟。材质：氧化铝陶瓷或透明复合树脂或聚碳酸酯。托槽宽度：范围约3.0mm至4.5mm。托槽高度：范围约2.5mm至4.0mm。基底形态：网状底板或化学蚀刻面利于粘接。槽沟尺寸：通常为0.022英寸或0.018英寸。

	24
	正畸金属自锁托槽(Damon Q2)
	用于牙齿错颌畸形的固定矫治，通过被动自锁滑盖设计实现低摩擦力滑动机制。性状：预置弓丝通道，含颜色识别码。材质：医用级不锈钢。托槽宽度范围：3.0mm至4.5mm。基底网格面积范围：8.0mm²至12.5mm²。槽沟尺寸：0.022英寸×0.028英寸。
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	牙科模型石膏
	用于制作口腔修复体、正畸矫治器、牙颌记录等牙科模型性状：粉末状，与水调和后呈可流动性浆料，固化后为坚硬固体，材质：高强度牙科用人造石（超硬石膏），主要成分为α-半水硫酸钙，物理尺寸：初始凝固时间：≥8分钟，≤12分钟
终凝时间：≤25分钟。
线膨胀率：≤0.12%。
固化后抗压强度：≥35MPa。
固化后抗弯强度：≥15MPa。
粉水比：(100g)：(20-30ml)。
以上参数需至少满足三家不同品牌产品（如：贺利氏、登士柏、山八等）的通用标准。
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	正畸橡皮圈(结扎圈)
	用于正畸治疗中固定弓丝于托槽槽沟内传递矫治力关闭间隙调整咬合关系。性状：圆形弹性圈。材质：医用级合成橡胶乳胶或非乳胶材质。内径尺寸：常见范围从约4.0毫米至9.5毫米多种规格。厚度：常见范围从约0.20毫米至0.30毫米。颜色：提供透明色及多种彩色选择。
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	牙科结扎丝：0.20  0.25  0.30  
	用于正畸治疗中，将弓丝固定于托槽槽沟内，传递矫治力。需具备良好成形性、柔韧性、不易断裂及耐腐蚀性性状：丝状，光亮，具有延展性
材质：奥氏体不锈钢304或316。物理尺寸：
直径：0.20mm-0.30mm（常用范围）
抗拉强度：≥1500MPa。
延伸率：≥15%。
以上参数需至少满足三家品牌（如：3M，登士柏，奥美科）的通用标准
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	牙正畸结扎丝
	用于固定口腔正畸矫治器中弓丝与托槽的连接，提供稳定的矫治力。性状：丝状，卷轴或预成短丝形式，表面光滑。材质：医用级不锈钢或镍钛合金，具有良好的弹性和韧性。物理尺寸：直径范围0.20mm-0.30mm（常用规格需齐全），长度满足临床单次使用。
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	不锈钢正畸丝
	用于正畸治疗中，通过弓丝形变产生持续轻力，引导牙齿移动至正常位置。性状：圆形、矩形或方形截面的直丝或预成弓丝。
材质：澳氏体不锈钢。
物理尺寸范围：圆形丝直径0.012英寸至0.020英寸，矩形丝尺寸0.016英寸×0.022英寸至0.019英寸×0.025英寸。
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	舌侧扣
	用于正畸治疗中提供弹性牵引支抗或辅助装置固定，需具备可靠粘接、耐腐蚀及操作便捷特性性状：金属纽扣状，带牵引环。
材质：医用不锈钢或钛合金。
物理尺寸：
基底直径：3mm-5mm。
牵引环内径：1mm-2mm。
整体高度：1.5mm-3mm。
以上参数需至少满足三家品牌（如：3M，奥美科，TOMY）的通用标准。
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	颌外牵引装置
	用于正畸治疗中提供口外力，抑制或促进颌骨生长，矫正骨性错颌畸形面弓为不锈钢丝，头帽/颈带为医用织物，连接件为塑料或金属；力值可调节范围200-800克；内弓宽度30-50毫米（可调），外弓长度50-100毫米（可调）；具备防滑脱及过载保护设计
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	镍钛合金矫形弹簧（推簧）
	用于正畸治疗中，利用镍钛合金的超弹性产生持续、轻柔的推力，用于推磨牙向远中、开展间隙等牙齿移动材质为医用级镍钛合金；具有超弹性和形状记忆效应；钢丝直径：0.20mm-0.30mm；弹簧外径：1.5mm-3.0mm；自由长度：8mm-15mm；提供轻力（如50g-150g）至中力（如150g-300g）等多种规格
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	不锈钢丝
	正畸结扎、制作矫治器及外科固定。性状包括圆丝、方丝，材质为奥氏体不锈钢，物理尺寸直径范围0.2-1.5mm，长度范围100-1000mm。
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	正畸弹力圈
	用于正畸治疗中施加轻柔持续的力，关闭间隙、调整中线、牵引牙齿或颌骨。性状：低蠕变，高回弹性，颜色多样可选。材质：医用级天然乳胶或高分子合成材料。物理尺寸：内径范围：1/8英寸至6盎司。拉力范围：0.5盎司至8盎司。包装：按规格分装，标识清晰。
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	树脂型水门汀
	用于修复体、正畸附件及种植体上部结构的粘接固定，需具备高粘接强度、低溶解性及优异美学效果性状：双组分糊状或液-粉体系。
材质：树脂基质（Bis-GMA/UDMA）及活性填料。
物理尺寸：
粘接强度：≥15MPa。
固化时间：≤3分钟。
膜厚度：≤30μm。
以上参数需至少满足三家品牌（如：3M，帕娜碧，义获嘉）的通用标准。
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	游离牵引钩
	用于正畸治疗中提供弹性牵引支抗，可钩挂于弓丝或托槽翼上。性状：无菌、无腐蚀。材质：医用级不锈钢。物理尺寸：钩体长度范围：5mm至12mm。钢丝直径范围：0.2mm至0.5mm。包装：独立无菌包装。
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	牵引橡皮圈
	用于正畸治疗中提供持续、轻柔的牵引力，辅助调整颌间关系、关闭间隙及纠正中线材质为医用级天然乳胶或高分子合成材料；内径：1/8英寸至5/16英寸；厚度：0.045英寸至0.075英寸；力值等级：轻力（如2oz/57g）、中力（3.5oz/99g）、强力（6oz/170g）
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	牙用不锈钢丝
	用于正畸治疗中弓丝、保持器、牙齿结扎固定及间隙维持等。性状：圆形、矩形或编织状。材质：奥氏体304或316L不锈钢。直径范围：圆丝0.012英寸至0.020英寸，方丝0.016英寸×0.022英寸至0.019英寸×0.025英寸。长度：标准卷装或直丝有不同规格。
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	下颌牵引头帽
	用于正畸治疗中，通过施加矫形力抑制下颌骨过度生长，矫正骨性III类错颌畸形组成为头帽、颈带、面弓及牵引装置；牵引力值：可调节范围300-800克；头帽尺寸：提供成人及儿童多种规格；面弓尺寸：内弓宽度30-50毫米（可调），外弓长度50-100毫米（可调）；具备防滑脱设计
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	光固化正畸粘接用水门汀
	将正畸托槽、颊面管等附件牢固粘接于牙釉质表面，确保在整个正畸治疗期间保持足够的粘接强度主要成分为树脂基质、无机填料、光引发剂；粘接强度≥15MPa；填料含量60%-80%；颜色为透明、乳白色或不透光白色；提供单支注射器或双管套装，净含量3g至6g
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	正畸丝
	用于正畸治疗中通过持续轻力引导牙齿移动至正确位置。性状：圆形、矩形或编织状弓丝。材质：镍钛合金、不锈钢、β-钛合金或钴铬合金。直径或截面尺寸：圆丝直径0.012英寸至0.018英寸；矩形丝截面0.016×0.022英寸至0.019×0.025英寸。长度：标准长度有若干规格。
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	牙釉质粘合树脂
	用于牙体修复时与牙釉质产生高强度持久粘接。适用于窝沟封闭、正畸托槽粘接、瓷贴面粘接等。性状：通常为透明或牙色流动液体。材质：以Bis-GMA等单体为主的光固化树脂。粘接强度：与牙釉质粘接强度通常大于20MPa。物理尺寸：包装规格常见为2.5ml至5ml/支的滴瓶或注射器。固化方式：光固化，固化深度通常为1-2mm。

	43
	正畸钳
	用于口腔正畸治疗中，安全夹持、弯制、调整及拆除弓丝、托槽、带环等部件。表面光滑无毛刺，耐腐蚀。材质：马氏体不锈钢，硬度HRC50-55。物理尺寸：总长度范围180mm-220mm，钳喙型式包括细尖、方喙、转矩喙等。

	44
	迷你双翼ROTH金属托槽022
	用于固定正畸治疗，通过粘接于牙面，实现牙齿精准移动槽沟尺寸：0.022英寸×0.028英寸；材质：医用不锈钢；结构：迷你双翼设计，网状底板；近远中宽度：3.0mm至4.5mm；龈颌高度：2.8mm至4.0mm；结扎方式：弹性结扎或金属结扎

	45
	齿科水门汀
	用于固定修复体（冠、桥）、正畸附件粘接及窝洞垫底。性状：粉液型、双组份糊剂或光固化型。
材质：包括玻璃离子、聚羧酸锌、树脂等类型。
物理尺寸范围：粉剂净重20克至100克，液剂/糊剂净重10毫升至50毫升。

	46
	托槽去除钳
	正畸治疗结束时从牙面拆除托槽。性状包括垂直作用钳、水平作用钳，钳喙形态分为V形槽、平夹面，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围15-18cm，钳喙厚度范围2-5mm。

	47
	带环去除钳
	正畸治疗中拆除牙齿上的固定带环。性状包括前牙带环钳、后牙带环钳，钳喙形态分为凹槽喙、钩状喙，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围15-20cm，钳喙开口范围5-15mm。
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	转矩钳
	正畸弓丝施加转矩及第三序列弯曲。性状包括方丝转矩钳、圆丝转矩钳，钳喙形态分为方喙、圆喙，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围12-16cm，钳喙厚度范围2-5mm。
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	自锁金属
	用于正畸治疗中牙齿的精确三维控制，实现弓丝的自锁固定，简化操作，提高效率。性状：表面光滑无毛刺，边缘圆钝。材质：医用级不锈钢（如304或316L）。物理尺寸：托槽基底宽度范围3.0mm至5.0mm，高度范围2.5mm至4.5mm，槽沟尺寸0.018英寸×0.025英寸或0.022英寸×0.028英寸。
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	口腔正畸用反光镜
	用于正畸治疗中观察牙齿舌腭侧形态、托槽位置、咬合关系等直视困难区域，辅助精准操作高清玻璃镜面，防雾镀膜处理；镜面直径：8mm至15mm；镜面角度：提供0°（平角）、45°等常用角度；镜柄长度：总长150mm至180mm；镜面成像无畸变，边缘光滑无毛刺

	51
	末端切断钳
	正畸治疗中贴近托槽或黏膜安全剪断弓丝末端。性状包括短喙钳，刃口形态分为直角刃、圆弧刃，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围14-18cm，刃口长度范围8-15mm。

	52
	梯型钳
	正畸弓丝弯制梯形曲及复杂几何形状。性状包括阶梯形钳喙，钳喙截面分为方形、圆形，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围12-15cm，钳喙阶梯高度范围2-6mm。

	53
	单曲前牙转矩簧
	用于正畸治疗中，对单个或多个前牙施加可控的唇向或舌向转矩力，以纠正牙齿的轴向倾斜度，通常与固定矫治器联合使用材质为不锈钢丝或钛合金丝，钢丝直径0.012英寸至0.016英寸，弹簧整体长度15mm至25mm，能够产生持续、柔和的转矩力

	54
	咬合纸
	用于口腔修复和正畸中检查牙齿接触点评估咬合关系标记高点进行调磨。性状：薄片状有不同厚度。材质：复写纸或聚合物薄膜。颜色：常见红蓝绿等多种颜色。厚度范围：8微米至200微米。尺寸规格：常见卷状宽度约10mm至15mm盒装片状尺寸约40mm×60mm或定制形状。

	55
	光固化正畸粘接剂
	正畸托槽、附件的光固化粘接，性状包括单组分糊剂，材质为树脂基质、填料、光引发剂，物理尺寸固化深度范围2-5mm，光照时间范围10-40秒。

	56
	细丝弯制钳
	正畸治疗中精确弯制细弓丝及弹簧曲。性状包括细喙钳，钳喙形态分为圆喙、锥形喙，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围12-15cm，钳喙直径范围0.5-2.0mm。

	57
	kimi钳
	正畸治疗中弯制各类弹簧曲及弓丝附件。性状包括细丝弯制钳，钳喙形态分为锥形圆喙、带槽方喙，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围12-15cm，钳喙厚度范围1.5-3.0mm。

	58
	游离牵引钩钳
	正畸治疗中夹持及放置游离牵引钩。性状包括细长喙钳，钳喙形态分为尖细钩喙、平夹喙，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围12-16cm，钳喙厚度范围1-3mm。

	59
	分牙钳
	正畸治疗中在牙齿邻间隙放置分牙圈。性状包括弯头钳、直头钳，钳喙形态分为尖喙、凹槽喙，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围12-16cm，钳喙开口范围3-8mm。

	60
	细丝切断钳
	正畸治疗中切断结扎丝或细弓丝。性状包括侧切钳、端切钳，刃口形态分为平刃、斜刃，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围12-16cm，刃口长度范围10-20mm。

	61
	正畸粘接剂系统（绿胶）
	用于正畸托槽、带环等附件的牙釉质粘接。提供化学光固化或双重固化。性状：双组分糊剂（基质/催化剂），预配色为绿色。粘接强度≥15MPa。工作时间≥60秒。材质：树脂基质（如Bis-GMA）、填料（如二氧化硅）、引发体系。物理尺寸：单支装剂量范围：0.5ml/支至1.5ml/支。包装：独立包装或双管注射头式包装。

	62
	托槽定位器
	用于正畸治疗中，辅助医生将托槽精准粘接于牙面预设位置材质为不锈钢或高强度工程塑料；高度标尺：3.0mm-5.5mm；轴倾角度：-5°至+15°；总长度120mm-150mm

	63
	方丝弓成型器（A-不锈钢手柄  B—彩色手柄）
	用于正畸治疗中，弯制方形或圆形弓丝，形成第一、第二、第三序列弯曲等标准弓形或个性化调整，为方丝弓矫治技术提供标准化的弓丝成型工具不锈钢手柄的主体为医用级不锈钢，耐用防锈，彩色手柄的主体为高强度工程塑料（如ABS）包裹金属核心，手柄颜色可区分规格或便于识别，覆盖常用正畸方丝尺寸（如"0.016"×0.022",0.017"×0.025", 0.018"×0.025", 0.019"×0.025"等）及圆丝尺寸手柄总长度约 140 mm 至 160 mm,头部最大直径约 18 mm 至 25 mm

	64
	舌侧拉钩
	用于正畸治疗中，粘接于牙齿舌侧提供牵引力，辅助牙齿移动或颌间牵引材质为医用不锈钢或陶瓷；底板为网状结构，钩体为圆形或方形设计；粘接面积：3mm×3mm至5mm×5mm；钩体高度：2mm至4mm；总长度8mm至15mm
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	托槽镊子
	正畸治疗中夹持、定位及放置托槽。性状包括细喙镊、带沟槽镊，镊尖形态分为直头、弯头，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围10-15cm，尖端宽度范围0.5-2.0mm。

	66
	弓丝成形器
	正畸治疗中弯制及成形正畸弓丝。性状包括细丝弯制钳、转矩钳、三喙钳，钳喙形态分为圆喙、方喙、带槽喙，材质为不锈钢，物理尺寸长度范围12-18cm，钳喙厚度范围2-5mm。

	67
	旋入扳手（支抗钉工具）
	用于口腔正畸治疗中精确植入和取出微螺钉支抗钉，实现骨性支抗。操作需稳定、可控，防止滑脱与软组织损伤。性状：手动棘轮式或直柄式，带内六角或十字槽接口。材质：工作端为医用级不锈钢（如304或316L），手柄可包覆防滑硅胶或树脂。物理尺寸：总长度：80mm至150mm。接口尺寸：适配支抗钉头部，常用规格为0.9mm、1.2mm、1.5mm（需提供至少三种规格）。扳手扭矩范围：5Ncm至20Ncm（可选可调扭矩型号）。其他：须提供无菌独立包装，部分型号可含角度调节功能。

	68
	牙正畸牵引钩（游离牵引钩）
	用于正畸治疗中提供弹性牵引力，以移动牙齿、调整咬合关系。性状：钩状设计，有孔或槽用于挂载牵引皮圈。材质：医用级不锈钢，具有良好的生物相容性和耐腐蚀性。物理尺寸：钩体长度5mm至12mm，钩口宽度1.0mm至2.0mm。

	69
	正畸带环粘接剂（蓝胶）
	用于正畸治疗中将带环牢固粘接于牙齿表面，提供持久固位力。性状：双组分糊剂，混合后呈蓝色，化学固化。材质：树脂基质，含惰性填料。混合后工作时间范围：60秒至90秒。固化时间范围：3分钟至5分钟。粘接强度范围：15MPa至25MPa。包装：双管注射器或独立包装粉液剂型。

	70
	磨牙带环就位器
	用于正畸治疗中辅助磨牙带环就位，需具备精准传导力、防滑及耐用特性，性状：杆状器械，工作端为凹面。
材质：不锈钢或碳钢。
物理尺寸：
工作端直径：3mm-5mm。
总长度：150mm-180mm。
手柄直径：8mm-12mm。
以上参数需至少满足三家品牌（如：3M，奥美科，TOMY）的通用标准。

	71
	牙科模型石膏
	用于制作口腔修复体、正畸矫治器、牙颌记录等牙科模型性状：粉末状，与水调和后呈可流动性浆料，固化后为坚硬固体，材质：高强度牙科用人造石（超硬石膏），主要成分为α-半水硫酸钙，物理尺寸：初始凝固时间：≥8分钟，≤12分钟
终凝时间：≤25分钟。
线膨胀率：≤0.12%。
固化后抗压强度：≥35MPa。
固化后抗弯强度：≥15MPa。
粉水比：(100g)：(20-30ml)。
以上参数需至少满足三家不同品牌产品（如：贺利氏、登士柏、山八等）的通用标准。
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	正畸弹簧
	用于正畸治疗中施加持续轻力移动牙齿关闭间隙或推牙弓向远中。性状：螺旋弹簧分为推簧与拉簧。材质：医用级不锈钢丝或镍钛丝。钢丝直径：常用0.010英寸至0.014英寸（约0.25mm至0.36mm）。弹簧长度：提供多种长度如4mm至12mm以适应不同间隙。弹簧外径：常见1.5mm至3.0mm。
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	牙科正畸橡皮圈(结扎圈)
	用于正畸治疗中固定弓丝于托槽槽沟。提供轻力用于辅助牙齿移动。性状：圆形弹性圈。材质：医用级聚氨酯或乳胶。内径范围：常用结扎圈规格如4.0mm至10.0mm。线径范围：常见0.15mm至0.25mm。
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	牙科正畸橡皮圈
	用于正畸治疗中固定弓丝于托槽槽沟。提供轻力用于关闭间隙或调整颌间关系。性状：圆形弹性圈。材质：医用级天然乳胶或非乳胶高分子材料。内径尺寸：常见范围从1/8英寸至7英寸多种规格。厚度尺寸：常见范围从轻力到重力或超轻中重特重等分级。

	75
	牙科石膏
	用于制作口腔修复模型、正畸模型、研究模型等牙科石膏模型。性状：粉末状与水调和使用后凝固为固体。材质：主要成分为β-半水硫酸钙。初凝时间：2至6分钟。终凝时间：10至30分钟。抗压强度：干燥后大于20MPa。膨胀率：凝固尺寸膨胀率小于0.3%。
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	正畸带环就位器     （带环推）
	用于将正畸带环推入并就位于磨牙牙面，实现稳固就位与边缘密合。性状：表面光滑无毛刺。材质：不锈钢。物理尺寸：工作端宽度范围：5mm至12mm。手柄长度范围：100mm至140mm。总长度范围：140mm至180mm。包装：独立包装。
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	舌侧拉环
	用于正畸治疗中，粘接于牙齿舌侧，提供牵引力辅助牙齿移动或颌间牵引材质为医用不锈钢；结构：环形设计，内径1.5mm-2.5mm，底板为网状结构；粘接面积：4mm×4mm至6mm×6mm；环体厚度：0.5mm-0.8mm；总高度2mm-3mm
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	颌外牵引装置
	用于矫正颌骨发育畸形及加强支抗控制，需具备可调牵引力、稳定固定及舒适佩戴特性，性状：头帽/面弓组合装置。
材质：医用不锈钢及高分子材料。
物理尺寸：
牵引力范围：200g-1000g。
头帽周长：50cm-70cm。
面弓长度：150mm-250mm。以上参数需至少满足三家品牌（如：3M，奥美科，TOMY）的通用标准。
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	正畸自锁托槽开启器
	用于安全开启和关闭自锁托槽的滑动盖板或夹子以进行弓丝置入或更换操作。性状：工作端为精细钩状或尖喙状设计的手持器械。材质：通常为医用不锈钢。总长度：常见范围120mm至150mm。工作端尺寸：尖端宽度通常为0.5mm至1.5mm以适应不同托槽系统。
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	正畸颊面管
	固定于牙面为弓丝提供支抗和滑动通道控制牙齿移动。性状：预制带槽沟的金属托槽状结构常与磨牙带环焊接或直接粘接。材质：不锈钢或钛合金。弓丝槽沟尺寸：常见规格有0.018英寸或0.022英寸（约0.46mm或0.56mm）。整体轮廓尺寸：长度范围4.0mm至8.0mm宽度范围3.0mm至5.0mm高度范围2.5mm至4.5mm。
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	代型材料
	在技工室制作修复体时，灌注石膏或超硬石膏模型，形成能够精确反映预备体形态的阳模材质为普通石膏或超硬石膏，、粉末状、与水调拌后流动性好、凝固后表面光滑坚硬、耐磨性好，凝固膨胀≤0.15%，抗压强度≥35 MPa，包装形式为袋装或桶装，净含量5kg至 5kg/袋
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	齿科酸蚀剂
	用于牙体修复（如树脂充填、粘接）前，对牙釉质和/或牙本质表面进行酸蚀处理主要成分为磷酸浓度范围为30% - 40%（质量分数），粘稠度适中，不易流动，单支装每支净含量1.0g至3.0g，瓶装每瓶净含量 5g至15g
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	正畸用旋转垫
	正畸辅助材料，橡胶做的旋转垫
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	 光固化贴面树脂水门汀
	本品为光固化美学树脂粘接水门汀，专门针对前牙贴面修复开发。色彩稳定性优秀，不易后期变色；薄膜厚度低，保障贴面完全就位；配套试糊可预先模拟粘接后颜色效果；配合硅烷、瓷处理剂使用，对铸瓷、氧化锆、烤瓷、间接复合树脂贴面提供可靠粘接，仅光照固化，临床操作时间充裕可控。                                      1. 性状：膏状，注射器装；多种美学色号（A1/A2/A3/B1/MB/MO/UO/T等），膏体细腻不流淌

2. 材质：光固化复合树脂水门汀，填料增强体系

3. 单支规格：大于等于4.5g/注射器；试戴糊剂大于等于2g/支

4. 薄膜厚度：低膜厚，保障贴面完全就位

5. 色彩稳定性：ΔE＜1.2，长期不易变色、染色

6. 固化方式：仅光固化，无化学固化，操作时间充足，光照后固化

7. 适配修复体：烤瓷、锂二硅酸盐铸瓷、氧化锆、间接复合树脂贴面

8. 配套组件：瓷酸蚀剂、硅烷处理剂、试戴糊剂（部分套件配置）

9. 储存条件：避光室温保存，避免强光照射；远离可见光，防止提前固化。

	85
	尖头吸唾管
	配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。                                           1.质轻，塑料的密度在0.8-2.2g/cm3之间，可以降低自重。
2.塑料的比强度远高于水泥混凝土，接近甚至超过了钢材，属于一种轻质高强的材料。
3.塑料的导热系数很小，约为金属的1/500-1/600。是理想的绝热材料。
4.塑料对一般的酸、碱、盐及油脂有较好的耐腐蚀性，比金属材料和一些无机材料好得多。

	86
	小刮匙（剔刮器）
	口腔科临床检查与治疗器械，主要用于去除牙体龋洞内腐坏牙质、刮除龋坏软化牙本质；也可清理窝洞残渣、修整窝洞边缘，部分型号可用于清理牙周肉芽组织，是补牙备洞的基础手工器械，E1-E6不同头型适配不同龋洞大小、位置（前牙/后牙、深浅龋洞）。双头弯角式手持器械；两端为弧形勺状工作头，中间为带滚花纹理防滑实心圆手柄；金属哑光抛光，表面光洁无毛刺、无裂纹缺陷 
材质 医用牙科不锈钢（符合YY/T 0294.1牙科器械不锈钢标准），可耐受高温高压灭菌，抗腐蚀，适合反复消毒使用 
物理总长 整支器械全长约160‑170mm（行业通用口腔科手用器械长度）

	87
	一次性使用负压血样采集容器
	适用于临床检验用静脉血的采集。 该产品由试管、管塞、管帽组成。采集容器中可含有添加剂枸橼酸钠、肝素钠、肝素锂、EDTA抗凝剂、促凝剂、草酸钾+氟化钠、促凝剂+分离胶。产品无菌或非无菌提供。

	88
	高效多酶清洗液
	专为各种医疗仪器、齿科器械及内镜等医疗器械清洗所设计的生物酶清洗剂。本品含多种生物酶(蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶、溶菌酶)、高效

非离子表面活性剂、缓释阻垢剂等成分

	包二

	1
	定制式扩弓器
	用于正畸治疗，采取持续的外力调整牙齿位置使其恢复正确咬合关系。                                                               定制式正畸矫治器由固位部分、连接部分和加力部分组成，采用牙科用激光，选区熔化钴铬合金粉、牙科合金材料、牙科金属丝(正畸丝/牙用不锈钢丝)、 正畸基托聚合物、螺旋器、扩弓螺丝、正畸颊面管、舌侧扣、正畸托槽、口外正畸牵引装置及其它按照医疗器械管理的产品经失蜡铸造、CAD、激光选区熔化、牙科金属丝弯制、焊接、充胶、打磨抛光工序中的部分或全部工艺制作而成。
定制式正畸矫治器应按医疗机构提供的工作模型及设计文件制造，组织面不得存在残余石膏等杂质，连接部位应结合牢固。

	2
	定制式扩弓器附件
	用于扩弓治疗辅助配套使用

	包三

	1
	个性化舌侧正畸托槽
	
供人体牙列正畸用，由牙科合金材料经铸造、抛光、打磨制成，由底板、托槽体部和槽口组成。
用于固定正畸治疗，通过粘接剂固定于牙齿舌侧牙面，容纳和固定弓丝，精确传递矫治力，实现牙齿的精准移动与错颌畸形矫正。个性化舌侧正畸托槽由Kera N牙科镍烤瓷合金制成，主要化学成分及含量为，镍:61.19%，不含危险元素破和摄，铅
<0.2%
适用范围
个性化舌侧正畸托槽应与专用弓丝配套使用。

	2
	个性化舌侧正畸托槽配件
	用于正畸治疗辅助工具，和个性化托槽配套使用

	包四

	1
	高速气涡轮手机（零回吸）
	用途：用于夹持车针进行钻、磨和切削齿用
主要参数：
推荐使用气压：0.25Mpa
转速：≥360000rpm
雾化气压≥0.2Mpa
*水雾喷水方式：5点喷雾，全方位冷却喷雾
*照明方式：360°无影灯
光源：LED光源，自然光亮、不伤眼
LED灯色温：3500K
LED灯使用寿命：≥5000hours
连接方式：4孔固接
卫生系统：避免停机回吸污染手机内部管路而造成交叉感染
急停系统：在脚踏松开后，正在高速运转的手机颗可在瞬间急停，有效避免意外创伤。

	2
	高速零回吸装置配件
	一次性使用配件，防止飞沫与细菌二次进去腔体造成交叉感染



注：供应商需携带产品样品、产品彩页、产品说明书、与我院规模相近或更大的三甲教学医院客户的合同或发票等资料。 

[bookmark: _Toc6540]二、商务需求
1、交货期
成交供应商应在接到采购人通知后的3-7天（根据医院要求） 
2、交货地点
[bookmark: _Toc24122][bookmark: _Toc17524][bookmark: _Toc15650][bookmark: _Toc17944][bookmark: _Toc76373878][bookmark: _Toc4791][bookmark: _Toc31843][bookmark: _Toc2072][bookmark: _Toc7794][bookmark: _Toc1768][bookmark: _Toc267320050]重庆医科大学附属第二医院江南院区、渝中院区或其他指定地点。
3、报价要求
[bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc76373879][bookmark: _Toc22561][bookmark: _Toc29836][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc14311][bookmark: _Toc5959][bookmark: _Toc16908][bookmark: _Toc28942][bookmark: _Toc13528]该项目可在投标现场进行二次报价。该项目报价须为包干单价报价，包括完成货物、运输、验收及其他本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
4、产品质量保证期
成交供应商出现一年内一次及以上不能按需供货的情况或质量问题时，取消该产品的供货资格。售后及时，24小时到现场提供解决方案。
5、验收
由医院库管人员、使用科室及供货商现场核对物品的名称、规格型号、品牌、数量等信息后，签字或HRP系统上确认收货。
[bookmark: _Toc76373885][bookmark: _Toc2258][bookmark: _Toc27737][bookmark: _Toc20263][bookmark: _Toc27893][bookmark: _Toc12384][bookmark: _Toc20772]
第三篇  资格审查及评价办法
[bookmark: _Toc23699][bookmark: _Toc12712][bookmark: _Toc28189][bookmark: _Toc76373886][bookmark: _Toc7115][bookmark: _Toc11052]
[bookmark: _Toc4818]一、资格审查及符合性审查
根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

[bookmark: _Toc5535][bookmark: _Toc9147][bookmark: _Toc19809][bookmark: _Toc76373887][bookmark: _Toc13585][bookmark: _Toc31293][bookmark: _Toc26754]二、遴选方法
1.按遴选采购文件中规定，对资格审查合格的响应文件进行技术评估。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同竞选人参加的，按一家竞选人计算。 
2.根据不同档次或需求评选能够实现基本要求的供应商，按竞选报价由低到高的顺序，遴选出拟中选供应商。
3.若对投报产品性能不了解，则由需求部门进行性能验证后择优遴选出中选产品。
说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过资格审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。
[bookmark: _Toc16925][bookmark: _Toc8546][bookmark: _Toc76373889][bookmark: _Toc2900][bookmark: _Toc30068][bookmark: _Toc5251]
[bookmark: _Toc13294]三、无效竞选条款
[bookmark: _Toc28228]竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可认定为无效竞选：
1、未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；
2、竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；
3、不具备采购文件中规定的资格要求的；
4、竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、竞选人串通竞选的；
6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc11654][bookmark: _Toc76373890][bookmark: _Toc20034][bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc11342][bookmark: _Toc27443]四、废标条款
在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：
1、符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网并经核查满足需求或广泛邀请后仍为两家的除外；
2、因情况变化，不再符合规定的公开遴选采购方式适用情形的；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc10547][bookmark: _Toc20391][bookmark: _Toc25199][bookmark: _Toc27646][bookmark: _Toc76373891][bookmark: _Toc10864][bookmark: _Toc349642178][bookmark: _Toc258354120]
第四篇  中选通知及合同签订

[bookmark: _Toc27709]一、中选通知
1.采购人通过官网发布中选公告，公告时间为两个工作日，且不对未中选人作任何解释；
2.中选人应在中选公告结束后，两个工作日内领取中选通知书。
[bookmark: _Toc29342][bookmark: OLE_LINK3]二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力
1.在发布中选通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。
2.在发布中选通知书发出前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。
[bookmark: _Toc23535]三、合同协议书的签订
1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选公告结束5个工作日内中选人在医院医采平台完成CA签章认证服务，实行线上合同签订或根据医院安排提交纸质合同进行签订；
2.如采购人因中选人未按时递交合同或放弃中选资格而造成损失，中选人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；
3.中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让(转包)给他人。
4.交货期限是指自合同签订完成之日起，乙方按竞选现场承诺的时间，在甲方指定地点交付本合同约定的所有货品。
5.货款结算：入库验收合格，提交发票后6个月安排付款。
6.耗材的国家医保编码发生变更，乙方需在生效日期之前告知甲方，否则因国家编码变更导致的违规扣款由乙方承担。

[bookmark: _Toc10698]四、其它
1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。
2.本采购文件最终解释权归采购人。
3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。参与遴选的竞选人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。
[bookmark: _Toc24088][bookmark: _Toc10152][bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc76373904][bookmark: _Toc2975][bookmark: _Toc19409]

[bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc12863][bookmark: _Toc76373907][bookmark: _Toc16112][bookmark: _Toc7750][bookmark: _Toc11763][bookmark: _Toc25920]第五篇  采购文件格式
[bookmark: _Toc6437]一、竞选文件的份数和签署
1.竞选文件须按照以下顺序制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本四份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。
2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、加盖鲜章。
3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。
4.竞选文件均为纸质件，其它形式的竞选文件概不接受。
二、封面格式
三、经济文件格式
（一）开标现场最终报价表
[bookmark: OLE_LINK14]（二）专用设备报价表(如有)
[bookmark: OLE_LINK13]（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)
[bookmark: _Toc17664]四、技术（质量）文件格式
（一）技术（质量）条款差异表
（二）其他技术（质量）资料
[bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc24824]五、商务文件格式
（一）竞选函（格式）
（二）商务条款差异表
（三）其他商务资料
[bookmark: _Toc6185]六、资格文件格式
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
七、商业活动廉洁经营承诺书
[bookmark: _Toc22827][bookmark: _Toc3094][bookmark: _Toc10063]
遴选文件封面

XXXX采购项目

遴
选
文
件

竞选项目：耗材名称
竞选人：XXXX
法定代表人或其委托代理人签字：XXXX
联系方式：XXXX
_____年  月  日
- 2 -
[bookmark: _Toc15483][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK6]一、经济文件


[bookmark: OLE_LINK10]（一）开标现场最终报价表
     注：“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。无二次报价环节，包一的“开标现场最终报价表”格式见附件4，包一务必按照附件4的序号和报价单位进行报价，“开标现场最终报价表”填写后电子版装入U盘，纸质版打印做到标书正本里面，电子版和纸质版内容保持一致。

[bookmark: OLE_LINK5]开标现场最终报价表
竞选项目名称：
	序号(严格按照公告中分项明细序号排列)
	国家医保编码
	挂网产品名称
	医疗器械注册证名称
	医疗器械注册证号/有效期
	规格型号
	生产厂家
	产地
	药交所平台挂网最低价/计价单位
	报价单位
	线上报价
（元）
	备案采购报价（元）
	如为原在院供应产品，填写原供应价格（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]
竞选人                                   法定代表人授权代表：
                            （竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                                                                  年     月     日

- 29 -

[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK18]（二）专用设备报价表(如有)

	[bookmark: OLE_LINK16]耗材配套医用设备报价表

	序号
	品名
	厂家
	型号
	产地
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供货周期（天）：        保修期（年） ：（整机/主机） 5年           

	
	总价（万元）：




竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。
2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。
[bookmark: OLE_LINK17]
（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)

耗材专用设备零配件报价表
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月   日  
- 2 -
[bookmark: _Toc493178790][bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc21830][bookmark: _Toc9795][bookmark: _Toc27306][bookmark: _Toc76373909][bookmark: _Toc23879][bookmark: _Toc28644][bookmark: OLE_LINK12]二、技术（质量）文件
（一）技术（质量）条款差异表
	序号
	参数需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc492721039][bookmark: _Toc12647][bookmark: _Toc16487][bookmark: _Toc76373910][bookmark: _Toc493178791][bookmark: _Toc411][bookmark: _Toc20258][bookmark: _Toc20875]注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（二）其他技术（质量）资料


[bookmark: _Toc26764]三、商务文件
（一）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    ：
                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。
二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。
四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本4份。
五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。
    九、本竞选人郑重承诺，在参与 2026 年   月   日                     项目中，不存在与其他竞选人进行串标、围标等不法的行为，以及与其他竞选人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表
	序号
	商务需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（三）其他商务资料
 
[bookmark: _Toc492721038][bookmark: _Toc4250][bookmark: _Toc20605][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc19291][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc16151][bookmark: _Toc76373912][bookmark: _Toc493178793]四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件




（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                

致：                     ：
        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。


                                             竞选人：
（竞选人公章）

                                             年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）






（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
采购项目名称：                                                

致：                     ：
            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 竞选人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          

（竞选人公章）
年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致                   ：
                      （竞选人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（竞选人公章）
年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件





















[bookmark: _Toc27718]
五、商业活动廉洁经营承诺书
商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：
根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：
一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。
二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。
三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。
四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。
五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。
七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。
八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。


竞选人法定代表人： 
                  竞选人地址：
              联系人及手机号码：
年   月   日（加盖公司印章）
法律监督单位：重庆市渝中区人民检察院           
电话：63905066、63905067      

（结束）
