精准医学中心高通量基因测序配套硬件采购推介会要求
一、基本情况
1.项目名称
精准医学中心高通量基因测序配套硬件采购
2.项目需求
1）采购高性能计算服务器1台，配套提供100G IB网卡、集群管理软件永久license、PBS/Slurm作业调度管理模块、安装部署、并入现有集群、科学计算类应用软件部署服务；
2）采购交换机高性能计算交换机1台，配套一张≥100Gb/s PCIe 双口网卡；≥100Gb/s互联线缆一根、集群管理软件永久license、安装调试服务。
2、 资格要求
1.基本资格条件
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.特定资格条件
    无
3、 现场勘查
勘查时间：响应人可于报名截止之前进行现场勘查。
联系人： 精准医学中心    应森洪    13658282485

4、 参数要求
（一）服务器
1、单颗处理器理论双精度浮点性能≥18.432 EFLOPs，整数运算性能≥572396 MOps/Sec；处理器最大主频≥3.1GHz；处理器原生支持≥12 个内存通道；
2、服务器内存：≥512G DDR5；
3、服务器硬盘：≥480GB企业级SSD固态硬盘；
4、配置100G IB 网卡，低延迟高带宽，原生支持 RDMA，满足本项性能指标的产品均可；
5、支持硬件故障检测，可对电源、电压、风扇、温度进行实时监控；支持远程开关机、故障日志存储管理；支持 CPU、内存、硬盘、电源、风扇故障预告警。服务器集成 BMC 远程管理模块，实现上述功能；
6、支持远程在线运维、固件远程升级；可与商业作业调度系统集成；可按作业号展示作业运行节点，保存节点资源。使用记录，支持离线资源使用分析；
（二）交换机
1、交换机提供不少于36个100Gb/s QSFP28 接口，全部端口均可线速使用；交换容量≥7Tbps无阻塞双向带宽；
2、配套服务器用≥100Gb/s ，PCIe接口双口网卡，分别用于计算网及存储网，原生支持 RDMA 通信；
3、转发速率≥7Bpps，端口到端口线速转发延迟≤100ns；支持多通道QoS调度；
4、兼容Slurm/PBS作业调度系统标准接口，支持RDMA远程直接内存访问，支持VLAN划分、物理端口分组隔离，满足计算网络、存储网络业务相互隔离；
5、配套所需≥100Gb/s 线缆；实施期间不再产生额外费用，所需耗材和软硬件均由投标人提供，管理接口为RJ45（支持Console复用），配备系统复位按钮；
6、支持跨网段、跨平台集中管理，支持在用户现有局域网环境下部署运行，集群管理软件需要提供有效永久license；
7、支持实时网络性能监测与动态路径优化，满足大规模集群组网扩展需求；
8、支持无损以太网/RDMA拥塞控制机制（如ECN），1+1冗余电源；
9、电源、风扇均为热插拔组件，支持在线更换，N+1 冗余热插拔风扇，支持热更换，单个风扇故障不影响整机运行，维护零停机，实施期间不再产生任何费用，所需耗材和软硬件由投标人提供；
（三）软件要求
1、服务器操作系统：Linux操作系统；
2、服务器预装科学计算库：BLAS、ATLAS、LAPACK、ScaLAPACK、FFTW 等常用高性能数学库；
3、高性能编译器：GCC、GFortran，支持 Intel Fortran或同级别高性能Fortran编译器；
4、并行计算环境：支持 OpenMP、OpenMPI、MPICH 系列并行环境；
5、开发环境：支持 C、C++、Fortran、Python、Java 编程语言；预装 Eclipse、QT、OpenGL、Tcl-tk 等开发组件，管理节点可部署 Gnome 图形桌面环境；
6、集群管理平台支持任务提交、排队、监控、删除及基于策略的作业调度；支持命令行、Web 界面、作业脚本等多方式提交作业，支持批量作业提交与资源分配；提供集群 Web 管理门户、资源报表、监控告警、用户标记；支持跨网段、跨平台集中管理、硬件健康监测、配置备份还原；支持多用户多任务管理；供方负责局域网部署，提供永久集群管理软件有效license，提供 PBS/Slurm 作业调度管理模块；
7、集群系统可通过授权API 对接用户现有管理平台，实现并入原有集群，完成集群融合；



（四）实施及售后要求
1、供方协助部署科学计算类应用软件，配备工程师远程对接，提供项目交付后长期技术指导；
2、售后服务：提供7×24小时电话技术支持，故障1小时内响应，重大故障，本地工程师2小时内上门；整机3年质保，自验收合格之日起计算；
3、项目实施阶段不产生额外费用，实施所需耗材、配套软硬件均由供方提供；
4. 招标前到现场考查安装环境及现有服务器，并提供详尽的并入方案。
（五）验收要求
1、合同签订后30个日历日内完成到货、安装调试并具备验收条件；
2、验收内容：设备品牌、型号、配置、数量与投标文件及合同一致；硬件性能指标（端口数量、交换容量、转发速率、延迟、电源风扇冗余、RDMA等）及软件功能（调度系统兼容、VLAN/端口隔离、集中管理、性能监测、拥塞控制等）逐项测试达到本表参数要求；
3、验收时提供详细网络拓扑、端口分配及配置文档、集群管理软件有效license及安装调试记录；
[bookmark: _GoBack]4、为督促质保期的高质量服务工作，合同履约期间预留合同价款的10%作为履约保证金。如因服务履职不到位（事项属于其质保服务范围），对本院业务安全、网络安全稳定运行造成不良影响的，每次从履约保证金中扣除3000元；若发生投标方相关人员导致的院内信息外泄事件，本院将依法追责；因投标方操作不当引发损失的，由投标方承担全部损失，情节严重的依法追究法律责任。
5、 报价要求
待定
6、 评选方式
待定
七、保密及免责条款
推介人及其所有参与本项目的项目经理及运维工程师，应当严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及医院内部网络安全、数据保密管理相关制度，对在维保实施、巡检、故障处置过程中接触到的医院网络拓扑、硬件资产信息、业务系统配置、医疗业务数据、患者隐私信息、账号口令、内部文档资料等全部信息承担永久保密责任，不因本服务合同终止而失效。
推介人在后续服务期内，开展服务所使用的硬件、软件等相关工具，不得侵害第三方合法权益，不得导致甲方卷入任何诉讼、仲裁、行政处罚或其他法律纠纷。如因推介方原因造成甲方发生前述法律纠纷的，由此产生的全部法律责任、赔偿款项、维权费用均由推介方承担。

