表1检测项目及检测技术要求表（非强检部分）

	序号
	仪器名称
	预估数量
	单位
	年检次数
	报价（元）
	检测方式
	证书类型
	依据技术文件

	1 
	α、β表面污染仪
	2
	台
	1
	
	送检
	检定
	JJG 478-2016 《α、β表面污染仪检定规程》

	2 
	电接点压力表
	1
	只
	2
	
	现场
	检定
	JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

	3 
	电离室巡测仪
	2
	台
	1
	
	送检
	检定
	JJG 393-2018《便携式X、γ辐射周围剂量当量（率）仪和监测仪》

	4 
	电子天平
	10
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 1036-2022《电子天平》

	5 
	多通道可调移液器
	30
	台
	1
	
	送检
	检定
	JJG  646-2006 《移液器检定规程》

	6 
	砝码（200g）
	1
	只
	1
	
	送检
	检定
	JJG 99-2022《砝码》

	7 
	分度吸量管
	2
	只
	1
	
	送检
	检定
	JJG 196-2006 《常用玻璃量器检定规程》

	8 
	浮标式氧气吸入器
	5668
	只
	2
	
	现场
	检定
	JJG 913-2015《浮标式氧气吸入器》

	9 
	工作用玻璃液体温度计
	32
	只
	1
	
	送检
	检定
	JJG  130-2011《工作用玻璃液体温度计》

	10 
	呼出气体酒精含量检测仪
	4
	台
	1
	
	送检
	检定
	JJG 657-2019《呼出气体酒精含量检测仪检定规程》

	11 
	可调移液器
	300
	只
	1
	
	送检
	检定
	JJG  646-2006 《移液器检定规程》

	12 
	酶标分析仪
	10
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 861-2007《酶标分析仪检定规程》

	13 
	胎儿监护仪
	51
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 893-2007《超声多普勒胎心仪超声源检定规程》
JJG 394-1997 《超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程》

	14 
	听力计
	3
	台
	1
	
	送检
	检定
	JJG 388-2012《测听设备 纯音听力计》

	15 
	压力表
	150
	只
	2
	
	送检
	检定
	JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

	16 
	液相色谱仪
	1
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 705-2014《液相色谱仪》

	17 
	医用超声诊断仪超声源
	150
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 639-1998《医用超声诊断仪超声源检定规程》

	18 
	医用电子体温计
	12
	只
	1
	
	送检
	检定
	JJG 1162-2019 《医用电子体温计检定规程》

	19 
	游标卡尺
	1
	把
	1
	
	送检
	检定
	JJG 30-2012《通用卡尺》

	20 
	真空表
	1027
	只
	2
	
	现场
	检定
	JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

	21 
	PCR仪
	53
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准规范》

	22 
	冰箱/烘箱/培养箱/灭菌器等温度类设备
	640
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF  1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

	23 
	冰箱温度计
	174
	只
	1
	
	送检
	校准
	JJF（渝）080—2023 《机械式冷链用温度计》

	24 
	超净工作台
	1
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 2053-2023《洁净工作台性能参数校准规范》

	25 
	超声经颅多普勒血流分析仪
	10
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF（渝）032-2019《超声经颅多普勒血流分析仪校准规范》

	26 
	除颤仪
	100
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1149-2014 《心脏除颤器》

	27 
	电子秤
	34
	台
	1
	
	现场
	检定
	参照JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》

	28 
	电子体重秤
	13
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 539-2016 《数字指示秤》

	29 
	定量移液器
	2
	只
	1
	
	送检
	检定
	JJG 646-2006《移液器检定规程》

	30 
	动态血压监测仪
	38
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 692-2010 《无创自动测量血压计检定规程》

	31 
	多功能培养箱
	1
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1260-2010 《婴儿培养箱校准规范》

	32 
	多普勒外周血管测试仪
	1
	台
	1
	
	现场
	校准
	参照JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》

	33 
	二氧化碳培养箱
	14
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数》
YY 1621-2018 《医用二氧化碳培养箱》

	34 
	非接触式红外体温计
	122
	只
	1
	
	送检
	校准
	JJF 1107-2003 《测量人体温度的红外温度计》

	35 
	肺功能仪
	3
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1213-2008 《肺功能仪》

	36 
	分液器
	2
	只
	1
	
	送检
	检定
	JJG 646-2006《移液器检定规程》

	37 
	高灵敏辐射巡测仪
	2
	台
	1
	
	送检
	检定
	JJG 393-2018 《便携式X、γ辐射周围剂量当量（率）仪和监测仪》

	38 
	高频电刀
	49
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1217-2009 《高频电刀》

	39 
	骨密度仪
	8
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 1050-2009 《X、γ射线骨密度仪检定规程》

	40 
	红外额温计
	4
	只
	1
	
	送检
	校准
	JJF 1107-2003 《测量人体温度的红外温度计校准规范》

	41 
	红外体温计
	56
	只
	1
	
	送检
	校准
	JJF 1107-2003 《测量人体温度的红外温度计校准规范》

	42 
	呼吸机
	151
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1234-2018 《呼吸机》

	43 
	洁净工作台
	26
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 2053-2023《洁净工作台性能参数校准规范》

	44 
	离心机
	125
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 2004-2022 《医用离心机》

	45 
	麻醉机
	51
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 2149-2024《麻醉机校准规范》

	46 
	麦氏细菌浊度仪
	1
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1825-2020 《麦氏细菌浊度分析仪》

	47 
	脉搏血氧仪
	242
	只
	1
	
	现场
	校准
	JJF (渝)051-2020 《脉搏血氧仪》

	48 
	免疫分析仪
	1
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1752-2019 《全自动封闭型发光免疫分析仪》

	49 
	明渠堰槽流量计
	2
	台
	1
	
	现场
	校准
	参照 JJG711-1990《明渠堰槽流量计》
JJF（渝）077—2023《巴歇尔槽流量计现场校准规范》

	50 
	尿沉渣分析仪
	5
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1823-2020 《全自动尿沉渣分析仪》

	51 
	尿液分析仪
	5
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1129-2005 《尿液分析仪》

	52 
	凝血分析仪
	8
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1945-2021 《凝血分析仪》

	53 
	全自动核酸提取仪
	4
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1874-2020 《(自动)核酸提取仪校准规范》

	54 
	全自动化学发光免疫分析仪
	4
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1752-2019 《全自动封闭型发光免疫分析仪》

	55 
	全自动生化分析仪
	7
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1720-2018 《全自动生化分析仪》

	56 
	身高体重秤
	8
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 539-2016 《数字指示秤》

	57 
	生物安全柜
	51
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1815-2020 《Ⅱ级生物安全柜》

	58 
	生物显微镜
	44
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1402-2013 《生物显微镜校准规范》

	59 
	输注工作站(六通道）
	13
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵》

	60 
	输注工作站（三通道）
	8
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵》

	61 
	输注工作站（四通道）
	2
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵》

	62 
	数字差压计
	1
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 875-2019 《数字压力计检定规程》

	63 
	数字温度计
	102
	只
	1
	
	送检
	校准
	JJF (川)139-2017 《数字温度计校准规范》

	64 
	数字温湿度计
	86
	只
	1
	
	送检
	校准
	JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》

	65 
	双金属温度计
	4
	只
	1
	
	送检
	校准
	JJF 1908-2021 《双金属温度计校准规范》

	66 
	碳13红外光谱仪
	2
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF (渝)047-2020 《碳13红外光谱仪校准规范》

	67 
	体重秤
	90
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 13-2016 《模拟指示秤检定规程》

	68 
	微电脑采液控制器
	2
	台
	1
	
	现场
	校准
	参照JJG 1036-2022 《电子天平》

	69 
	温度采集模块
	19
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》

	70 
	温度记录仪
	6
	台
	1
	
	送检
	校准
	JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》

	71 
	温度数据采集仪
	15
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》

	72 
	温湿度计
	196
	只
	1
	
	送检
	检定
	JJG 205-2005 《机械式温湿度计检定规程》

	73 
	温湿度记录仪
	5
	台
	1
	
	送检
	校准
	JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》

	74 
	无创呼吸机
	48
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》

	75 
	血气分析仪
	3
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 553-1988 《血液气体酸碱分析仪检定规程》

	76 
	血细胞分析仪
	20
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 714-2012 《血细胞分析仪》

	77 
	血液透析机
	86
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1353-2024 《血液透析装置校准规范》

	78 
	压差表
	18
	只
	1
	
	现场
	检定
	JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

	79 
	压力真空表
	18
	只
	2
	
	现场
	检定
	JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

	80 
	医用磁共振成像系统
	10
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 2151-2024 《医用磁共振成像系统校准规范》

	81 
	医用激光源
	10
	台
	1
	
	现场
	检定
	JJG 581-2016 《医用激光源检定规程》

	82 
	医用输液泵
	238
	只
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》

	83 
	医用注射泵
	427
	只
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》

	84 
	医用注射泵（三通道）
	14
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》

	85 
	医用注射泵(双通道）
	31
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》

	86 
	医用注射泵（双通道）
	353
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》

	87 
	医用注射泵(四通道）
	4
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》

	88 
	婴儿培养箱/辐射保暖台
	24
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1260-2010 《婴儿培养箱校准规范》/JJF 2180-2024《婴儿辐射保暖台校准规范》

	89 
	智能温度采集
	27
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》

	90 
	智能温湿度记录仪
	4
	台
	1
	
	现场
	校准
	JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》



表2：检测项目及检测技术要求表（强检部分）
	序号
	仪器名称
	预估数量
	单位
	检测方式
	证书类型
	依据技术规程

	1
	CT
	16
	台
	现场
	检定
	JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程》

	2
	DR
	10
	台
	现场
	检定
	JJG 1078-2012《医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源》

	3
	DSA
	5
	台
	现场
	检定
	JJG 1067-2011《医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源》

	4
	电子血压计
	438
	台
	现场
	检定
	JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》

	5
	动态心电图机
	83
	台
	现场
	检定
	JJG 1042-2008《动态（可移动）心电图机检定规程》

	6
	多参数监护仪
	1425
	台
	现场
	检定
	JJG 1163-2019 《多参数监护仪检定规程》

	7
	儿童血压计
	4
	只
	现场
	检定
	JJG 270-2008 《血压计和血压表检定规程》

	8
	放射性活度计
	4
	台
	现场
	检定
	JJG 377-2019《放射性活度计》

	9
	非接触式眼压计
	7
	台
	现场
	检定
	JJG 1143-2017《非接触式眼压计检定规程》

	10
	脑电图机
	4
	台
	现场
	检定
	JJG 954-2019《数字脑电图仪检定规程》

	11
	全景牙科X射线机
	3
	台
	现场
	检定
	JJG 1101-2014《医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程》

	12
	数字减影血管造影DSA系统X射线辐射源
	2
	台
	现场
	检定
	JJG 1067-2011《医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源》

	13
	数字心电图机
	6
	台
	现场
	检定
	JJG 1041-2008《数字心电图机》

	14
	台式血压计
	398
	台
	现场
	检定
	JJG 270-2008 《血压计和血压表检定规程》

	15
	心电图机
	163
	台
	现场
	检定
	JJG 1041-2008《数字心电图机》

	16
	验光镜片箱
	1
	台
	现场
	检定
	JJG 579-2010《验光镜片箱检定规程》

	17
	验光仪
	3
	台
	现场
	检定
	JJG 892-2022《验光仪检定规程》

	18
	医用X辐射源
	4
	台
	现场
	检定
	JJG 744-2004《医用诊断X射线辐射源检定规程》

	19
	医用电子加速器辐射源
	2
	台
	现场
	检定
	JJG 589-2008《医用电子加速器辐射源检定规程》

	20
	医用放射性核素活度计
	2
	台
	现场
	检定
	JJG 377-2019《放射性活度计》

	21
	医用乳腺X辐射源
	1
	台
	现场
	检定
	JJG 1145-2017《医用乳腺X射线辐射源检定规程》

	22
	医用数字摄影系统X射线辐射源
	4
	台
	现场
	检定
	JJG 1078-2012《医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程》

	23
	医用血管造影X射线系统
	1
	台
	现场
	检定
	JJG 1067-2011《医用诊断数字剪影血管照影（DSA)系统X射线辐射源检定规程》

	24
	医用诊断X辐射源
	2
	台
	现场
	检定
	JJG 744-2004《医用诊断X射线辐射源检定规程》
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