[bookmark: _GoBack]渝中院区裸光纤、医保和卫健委备用专线租赁服务要求

一、基本情况
（1） 项目名称
渝中院区裸光纤、医保和卫健委备用专线租用
（2） 现状
1. 我院外科31楼老机房到紫东国际体检中心弱电井有两条内网裸光纤，分别由移动和电信提供。
2. 医保专网是广电提供的100M上下行对等专线，从外科31楼老机房到医保中心，采用静态路由逻辑通讯。
3. 卫健委专网是移动公司提供的300M上下行对等专线，从外科31楼老机房到卫健委，采用OSPF动态路由逻辑通讯。
（3） 项目需求
1. 紫东国际到渝中院区无外网裸光纤，紫东国际的临床科室无法收看每周全院视频直播会议，现为了满足该处需求特申请租用运营商裸光纤（两芯）组网；
2. 渝中院区外科31楼医保专线无备用线路，为了保障医保业务的稳定性和持续性，特申请一条冗余线路；
3. 渝中院区外科31楼卫健委专线无备用线路，为了保障到卫健委的数据上报工作稳定性和持续性，特申请一条冗余线路。
 
二、资格要求
（1） 基本资格条件
1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
（2） [bookmark: _Toc2529][bookmark: _Toc11973]特定资格条件
具备基础电信业务经营许可证。

三、现场勘查
勘查时间：响应人可于报名截止之前进行现场勘查。
联系人：  数智中心      骆欢     13452365463    
责任须知：响应人是否进行现勘均被视为已充分了解项目情况及需求。

四、详细需求
（1） 独享通讯裸光纤（两芯）
1. 租用两芯物理独享裸光纤，从渝中院区外科31楼到紫东国际13楼弱电井内；
2. 运营商需要提供详细的物理路由图纸；并且在图纸上标记清楚主要光纤跳接节点，移交给本院数智中心；
3. 新建裸光纤两端发光功率不得低于1.5db，收光不得低于-16db；
4. 裸光纤不得直埋、架空、桥架零散敷设，采用独立通信管道标准化敷设，光缆封闭在专用管孔内；
5. 两端机房内的光跳线和万兆模块等耗材都由运营商提供；
6. 在合同签订完成后的10个工作日内完成裸光纤线路建设，并交付使用；
7. 服务期内，提供7×24小时的运维服务，如需现场处置，30分钟内赶到现场处理，如遇链路中断物理故障（需要熔接，改道）应及时通知，并在2小时内恢复；
8. 技术人员每季度定期巡检，出具电子版盖章巡检报告，发现问题应给出行之有效的解决办法并执行；
9. 重大节假日或活动日之前需根据我院要求进行安全巡检；
10. 裸光纤租用服务期间，遇我院院内改建和调整时，需配合施工，产生的人工，材料费用都由运营商承当，我院不再支付任何费用；
11. 配备专属政企客户经理与医疗行业技术团队，全程对接需求、实施与运维工作；
12. 提供有效的技术检测手段，能查看链路情况；
13. 裸光纤租用过程中，全年中断总时长不得超过2小时，每超1小时扣除年租金的5%；
14. 签订合同时签署保密协议，不得外泄医院任何数据；
（2） 医保点对点备用专线
1. 租用一条50Mb上下行对称点对点备用专线；从渝中院区外科31楼老机房到医保中心。
2. 负责提供对接地址，对接专网，以医保业务地址PING通为准，包含两端节点设备的配置。
3. 运营商需要提供详细的物理路由图纸；并且把关键节点在图纸上标记清楚，移交给本院数智中心；新增备用专线的物理路由不得与我院现网的广电医保专线物理路由有重合。
4. 机房内的跳线、转接头等耗材都由中标人提供。
5. 服务期内，提供7×24小时的运维服务，如需现场处置，30分钟内赶到现场处理，如遇链路中断物理故障（需要熔接，改道）应及时通知，并在2小时内恢复。
6. 技术人员每季度定期巡检，出具电子版盖章巡检报告，发现问题应给出行之有效的解决办法并执行。
7. 重大节假日或活动日之前需根据我院要求进行安全巡检。
8. 链路租用服务期间，遇我院院内改建和调整时，需配合施工，产生的人工，材料费用都由运营商承当，我院不再支付任何费用。
9. 配备专属政企客户经理与医疗行业技术团队，全程对接需求、实施与运维工作。
10. 链路租用过程中，全年中断总时长不得超过2小时，每超1小时扣除年租金的5%。
11. 在接到我院临时增加带宽的需求时，24小时内进行响应并完成扩容。
12. 签订合同时签署保密协议，不得外泄医院任何数据。
（3） 卫健委专线备用线路
1. 租用一条200Mb上下行对称点到点备用专线；从渝中院区外科31楼老机房到卫健委。
2. 负责对接卫健委专网，以卫健委业务地址PING通为准，包含两端节点设备的配置。
3. 运营商需要提供详细的物理路由图纸；并且把关键节点在图纸上标记清楚，移交给本院数智中心；新增备用专线的物理路由不得与我院现网的移动线路物理路由有重合。
4. 机房内的跳线、转接头等耗材都由中标人提供。
5. 服务期内，提供7×24小时的运维服务，如需现场处置，30分钟内赶到现场处理，如遇链路中断物理故障（需要熔接，改道）应及时通知，并在2小时内恢复。
6. 技术人员每季度定期巡检，出具电子版盖章巡检报告，发现问题应给出行之有效的解决办法并执行。
7. 重大节假日或活动日之前需根据我院要求进行安全巡检。
8. 链路租用服务期间，遇我院院内改建和调整时，需配合施工，产生的人工，材料费用都由运营商承当，我院不再支付任何费用。
9. 配备专属政企客户经理与医疗行业技术团队，全程对接需求、实施与运维工作。
10. 链路租用过程中，全年中断总时长不得超过2小时，每超1小时扣除年租金的5%。
11. 在接到我院临时增加带宽的需求时，24小时内进行响应并完成扩容。
12. 签订合同时签署保密协议，不得外泄医院任何数据。
五、租用服务时间
 3年，从合同签订日开始计算，自然日3年时长。
六、报价要求 
请根据上述要求，结合自身情况进行报价，提供单条线路一年的单价、三条线路三年期的总价。
七、评选方式
最低价法。

